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Абсолютна номінація

«Кращий винахід року – 2007»

І місце
Винахід: Спосіб інтенсифікації спалювання твердого палива
№ патенту: 78474
Патентовласники: Приватне підприємство „Радикал - плюс”, Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково-виробнича компанія „Укртранском”
Автори: Столяренко Геннадій Степанович, Вязовик Віталій Миколайович, Водяник Олег Володимирович, Марцінишин Юрій Данилович, Бадко Геннадій Юрійович
Галузь: енергетика
Регіон: Черкаський
В основу винаходу поставлено задачу доповнити термічну складову активації процесу горіння електронною, хвильовою, електрокаталітичною активацією, забезпечивши максимальну ступінь вигорання вуглецю з твердого палива.
Суть винаходу полягає в горінні паливноповітряної суміші в електричному полі. Це призводить до зниження енергії активації всіх ендотермічних стадій реакції горіння за рахунок утворення атомів кисню, радикалів вуглецю та кисневмісних радикалів. Результатом є збільшення ступеню вигорання палива, економії палива на теплоелектростанціях, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу.
Впровадження винаходу дозволить створити установку інтенсифікації горіння твердого палива для діючих котлів будь-якої потужності, не потребує змін або перебудови топок котлів. Електричне обладнання для створення електричного розряду та низькотемпературної плазми стандартне. Каталізатори, що використовуються – загальнодоступні.

Економічний ефект від економії палива по Україні може сягати 3,4 млрд. грн.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
Подані заявки на патентування у 9 країн світу. 

ІІ місце
Винахід: Електрична машина з повітряним охолодженням
№ патенту: 80177
Патентовласники: ДП завод "Електроважмаш"
Автори: Курочкін Генадій Іванович, Євзікова Емануелла Гіршевна, Лейбович Анатолій Романович, Іванов Віктор Олексійович, Грівін Сергій Анатолійович
Галузь: енергетика
Регіон: Харківський
Винахід відноситься  до електромашинобудування, а саме  до тягових генераторів, і стосується охолодження електричних машин з розімкнутим циклом вентиляції. 
В основу винаходу поставлене завдання зменшення витрат потужності на охолодження електричної машини. 

Ціль досягається шляхом зміни системи вентиляції активних частин з паралельної на послідовну.

Винахід може бути використаний у тягових електричних машинах тепловозів.

Економічний ефект від впровадження винаходу може становити 9 млн. грн. для одного тепловозного парку у 10 локомотивів.

Винахід захищено 20-тирічним патентом на винахід України. 

ІІІ місце

Винахід: Монтажний накидний універсальний ключ

№ патенту: 81524
Патентовласники: Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП)
Автори: Бабенко Анатолій Миколайович, Старченко Олег Віталійович, Бєлов Сергій В‘ячеславович
Галузь: машинобудування та приладобудування
Регіон: Харківський

Винахід відноситься до ручного інструменту для  збирання і розбирання нарізних з‘єднань деталей та вузлів та може бути використаний   у різних галузях народного господарства.
Інструмент за новим технічним рішенням відрізняється спрощеною конструкцією та збільшеною функціональністю, дає можливість роботи з гайками у важкодоступних місцях і на площині. Подовжується також термін служби інструменту. 

Винахід може бути використаний підприємствами практично усіх галузей промисловості, транспорту та всією мережею автосервісу. 

Використання винаходу дозволить скласти конкуренцію імпортним аналогам за рахунок більшої функціональності ключа, збільшення терміну його використання та забезпечить вітчизняні  підприємства якісним, функціональним  та недорогим  інструментом.
Винахід захищено 20-тирічним патентом України. 
Регіональні номінації
Автономна Республіка Крим
Винахід: Клавішний осередок Є.І. Шевцова
№ патенту: 69039 А
Патентовласники: Шевцов Євгеній Іванович
Автори: Шевцов Євгеній Іванович
Галузь: електроніка та комунікаційні системи

Винахід відноситься до клавішних пристроїв введення інформації в електронні системи управління, контролю і регулювання, в тому числі – в електронні обчислювальні машини, зокрема, персональні комп‘ютери і інші мікропроцесорні системи і пристрої.
В основу винаходу поставлено завдання розширення можливостей клавішного осередку, яка реалізовується шляхом розташування на поверхні клавішного осередку матричного індикатора.

Застосування клавішного осередку за винаходом значно розширює функціональні можливості клавіатури на її основі, оскільки перетворює клавіатуру персонального комп‘ютера  фактично у допоміжний монітор, на якому можуть відображатись досить складні графічні символи, ієрогліфи і піктограми, складність яких визначається лише розрядністю  матричного індикатора, що використовується.

Особливо ефективне застосування винаходу в мобільних телефонах, де використання багатофункціональних клавіш – вимушена міра через обмежене місце на набірній панелі.

Винахід брав участь у численних міжнародних виставках винаходів, де отримував призові місця.

Дніпропетровська область

Винахід: Пристрій для ініціювання свердловинного заряду

№ патенту: 77982
Патентовласники: Національний гірничий університет
Автори: Стрілець Олександр Петрович
Галузь: будівництво
Винахід відноситься до області підривних робіт на відкритих розробках. 

Пристрій для ініціювання свердловинного заряду призначений для створення частинами свердловинного заряду протитиску продуктам детонації.
В основу винаходу поставлено завдання вдосконалення пристрою для ініціювання свердловинного заряду шляхом включення нових елементів, що забезпечують більш рівномірну дію продуктів детонації по висоті свердловини, запирання продуктів детонації в  свердловині, подрібнення породи в районі набійки, за рахунок чого підвищується інтенсивність руйнування породи по всій висоті уступу.
Винахід вирішує проблему якості руйнування порід для нерудних кар‘єрів – зменшує переподрібнення породи, зменшує загальний вихід негабаритних фракцій, запобігає розлітанню шматків подрібненої гірської маси з частин уступу в районі набійки, зменшує пилогазові викиди в атмосферу, що поліпшує екологічне навантаження на навколишнє середовище.

Пристрій пройшов успішні випробування при подрібненні гірських порід в залізорудному кар‘єрі Інгулецького ГЗК (м. Кривий ріг) та в нерудних кар‘єрах, які обслуговує ЗАТ „Промвибух” (м. Запоріжжя).

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Донецька область

Винахід: Пристрій для збереження і пошуку рядкових величин та спосіб збереження і пошуку рядкових величин
№ патенту: 78806
Патентовласники: Інститут проблем штучного інтелекту 
Автори: Дорохіна Галина Володимирівна
Галузь: обчислювальна техніка
Винахід належить до обчислювальної техніки, зокрема до систем обробки даних, що використовують деревоподібну структуру пошуку даних і може бути застосоване для збереження і пошуку даних у великих словниках.
Пристрій  за винаходом дозволяє зменшити витрати пам‘яті для збереження і пошуку рядкових величин за рахунок того, що деревоподібна структура використовується як для пошуку рядкових величин, так і для їх збереження.

Застосування даного способу дозволяє однозначно визначити номер рядкової величини в деревоподібній структурі й одержати доступ до її значення за цим номером.
Зростаючі потреби зберігання значної кількості інформації в обмежених фізичними розмірами пристроях (як побутових, так і професійних) спонукають до пошуку нових форм та способів організації модулів пам‘яті (чи запам‘ятовуючих пристроїв). Ця проблема може бути вирішена за допомогою пристрою за винаходом.


Можливий обсяг споживання у разі впровадження технічного рішення за винаходом в якості пристроїв пам‘яті для ЕОМ може збільшитися до кількості споживачів ЕОМ, споживачів мобільного зв‘язку та пристроїв флеш-пам‘яті, що може сягнути сотень тисяч одиниць.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Житомирська область
Комплекс корисних моделей:
Наручний комп‘ютер
№ патенту: 25199
Наручна джойстикова клавіатура

№ заявки: 2007 07 219 (рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель від 21.08 2007)

Спосіб введення тексту і команд в портативний цифровий пристрій
№ патенту: 24237
Патентовласник: Романько  Вадим Анатолійович
Автори: Романько  Вадим Анатолійович
Галузь: обчислювальна техніка
Комплекс відноситься до області обчислювальної техніки і зв‘язку і призначений для швидкого введення тексту та управління комунікаторами, кишеньковими персональними комп‘ютерами, смартфонами, мобільними телефонами, комп‘ютерами платформи UMPC та іншими портативними та стаціонарними цифровими пристроями.

Технічне рішення направлене на скорочення кількості елементів управління, винесених в зону управління з одночасним розширенням функціональних можливостей кожного елементу управління і забезпеченням можливості введення тексту і команд під час руху без обов‘язкового візуального контакту з клавіатурою. 

Досягається поставлена задача тим, що в наручному комп‘ютері елементи управління можуть бути виконані на бічних поверхнях корпусу, а наручний комп‘ютер може бути додатково забезпечений засобами мобільного зв‘язку, елемент зв‘язку з керованим цифровим пристроєм може бути безпровідним, а елемент кріплення – може мати можливість  зберігатись у складеному стані.


Технічне рішення за патентами вирішує проблеми швидкого і зручного введення тексту і управління портативним цифровим пристроєм під час руху, проблеми введення-виведення аудіо під час відео зв’язку, проблему постійного контакту користувачів з інформаційними системами тощо.

Об‘єм ринку споживання визначається кількістю користувачів ЕОМ та мобільного зв‘язку.

Закарпатська область
Винахід: Електророзрядна селективна ексимерна лампа з випромінюванням у червоній області спектра
№ патенту: 79622
Патентовласники: Ужгородський національний університет
Автори: Малінін Олександр Миколайович
Галузь: машинобудування та приладобудування
Винахід відноситься до газорозрядної електроніки, світлотехніки і може використовуватись для накачки твердотільних і рідинних лазерів, в біотехнології, агрофізиці та медицині.

Винахід вирішує задачу спрощення конструкції ексимерної лампи та розширення діапазону випромінювання в червону спектральну область.

Технічне рішення за винаходом дає можливість використовувати його для більш ефективного управління фотосинтезом, ростом, розвитком рослин і водоростей, при проведенні наукових досліджень з квантової електроніки та медицині.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Запорізька область

Винахід: Спосіб переробки насіння сої на олію і білково-жировий концентрат
№ патенту: 76082
Патентовласники: Інститут механізації тваринництва УААН
Автори: Семіряк Віталій Петрович, Кочерженко Георгій Гаврилович, Шацький Віктор Васильович
Галузь: агропромисловий комплекс

Винахід відноситься до харчової промисловості і сільського господарства, а саме до виробництва високоякісних харчових і кормових продуктів.


Для ефективного розвитку тваринництва необхідно забезпечення високоякісними кормами. Соя, яка має унікальний комплекс поживних речовин, широко використовується у тваринництві розвинених країн і забезпечує високий рівень продуктивності. Але вона містить у собі антипоживні речовини (інгібітор трипсину та ін.), без інактивації яких її не можна використовувати на кормові та харчові цілі.


Технічне рішення пропонує нову технологію переробки, спрямовану на забезпечення інактивації антипоживних речовин безпосередньо в умовах господарства, що в значній мірі спрощує ситуацію, виключає витрати на транспортування її на переробку і підвищує рентабельність виробництва, а також дає змогу виробнику використовувати власну сою і бути незалежними від ринку білкових добавок.

Впровадження винаходу забезпечує можливість в умовах господарств якісно переробляти сою, забезпечуючи можливість балансування по білку раціонів тварин, отримуючи економію витрат на її переробку, що у свою чергу, забезпечує рентабельність тваринництва.


Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
Місто Київ та Київська область
Винахід: Спосіб компактування металевої шихти
№ патенту: 79977
Патентовласники: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ
Автори: Патон Борис Євгенович, Жадкевич Михайло Львович, Шаповалов Віктор Олександрович, Константинов Валерій Семенович, Бурнашев Віталій Рафатович, Степаненко Віктор Володимирович, Рейда Микола Васильович, Колєсніченко Володимир Іванович, Шрубович Володимир Олексійович 

Галузь: металургія 

Винахід відноситься до спеціальної електрометалургії і може бути використаний для переробки таких матеріалів, як титанова губка, відходи металообробки (стружка, обрізь, порошок) титану та інших високоміцних та високореакціних металів і сплавів для подальшого використання в компактному виді в якості витратних електродів, лігатур, розкислювачів тощо.


Технічне рішення за винаходом пропонує технологію компактування металевої шихти , за якою завантаження шихти здійснюють у прохідну матрицю, де її ущільнення проводять порційно, а нагрів кожної порції ведуть у два етапи.


Таким чином отримуються якісні та дешеві довгомірні заготовки зі стабільними фізико-математичними властивостями вздовж усієї довжини титанової губки та вторинних ресурсів (стружки, обрізі, порошків) для їх  подальшого залучення в металообіг, а також підвищення к.к.д. процесу за рахунок зменшення електричних витрат.


Запропонований спосіб придатний для компактування стружки будь-яких металів і сплавів, в тому числі високо реакційних, надтвердих, тугоплавких, а також будь-яких видів легковагового металолому: листової обрізі, дроту, порошків тощо.


Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Кіровоградська  область

Корисна модель: Спосіб автоматизації керування температурою індукційного наплавлення композиційного покриття 
№ патенту: 23872
Патентовласники: Кіровоградський національний технічний університет
Автори: Аулін Віктор Васильович, Віхрова Лариса Григорівна, Бісюк Віктор Анатолійович, Бобрицький Віталій Миколайович
Галузь: машинобудування та приладобудування

Корисна модель відноситься до способів організації керування технологічним процесом зміцнення деталей сільськогосподарської техніки (СГТ), може використовуватись в металообробній та машинобудівній промисловості.

Розроблено автоматичну комп‘ютерну систему контролю температури матеріалу деталі та покриття і керування напругою, що подається на індуктор. Завдяки цьому підвищується продуктивність і якість наплавлення композиційного покриття. 

Використання корисної моделі дозволяє суттєво зменшити витрати електроенергії та підвищити якість композиційного покриття.

Луганська область

Корисна модель: Спосіб внутрістовбурного очищення каптажних вод від розчиненого в них заліза та забруднюючих компонентів
№ патенту: 21359
Патентовласники: Донбаський державний технічний університет
Автори: Шевцов Валерій Миколайович, Тітамир Олег Миколайович, Рисухін Володимир Володимирович, Лисюк Василь Сидорович, Саютіна Світлана Олександрівна 
Галузь: збереження навколишнього середовища

Корисна модель відноситься до способів, призначених для очищення каптажних вод від з‘єднань двовалентного заліза та інших компонентів, і може знайти застосування в господарсько-питному водопостачанні.


Розроблено спосіб внутрістовбурового очищення води, за яким за рахунок нагнітання озонованого повітря в стовп води, що заповнює шахтний стовбур, двовалентне залізо окислюється до тривалентного та виводиться в осад на дно шахтного стовбура, що забезпечує повне знезаражування води й скорочення капітальних витрат на її очищення.

В результаті, каптажна вода звільняється не тільки від домішків оксидів заліза, а й марганцю, сірководню, вільної вуглекислоти, силікатів, фенолу, ціанідів, миш‘яку, мутності та інших забруднюючих компонентів.
Львівська область

Корисна модель: Штам дріжджів Phaffia rhodozyma IBM-Y 5026- продуцент каротиноїду астаксантину
№ патенту: 27514
Патентовласники: Інститут біології тварин УААН
Автори: Влізло Василь Васильович, Шах Євген Степанович, Каплінський Василь Васильович, Камінська Марта Володимирівна, Борецька Наталія Іванівна, Колісник Мар’яна Іванівна, Нечай Галина Ігорівна, Гураль Світлана Володимирівна 
Галузь: біотехнологія

В основу корисної моделі покладено завдання селекціонувати високопродуктивний штам дріжджів P. Rhodozyma, який здатний синтезувати і нагромаджувати в клітинах високі концентрації каротиноїдів, в тому числі і астаксантину.  


Каротиноїди є важливим компонентом не ферментативної системи антиоксидантного захисту в організмі тварин. Особливої уваги заслуговує астаксантин, антиоксидант, який є ефективнішим у 10-12 разів, ніж бета-каротин і в 500 разів, порівняно з вітаміном А.


Селекціонований за корисною моделлю штам Phaffia rhodozyma IBM-Y 5026, клітини якого містять 14-16 мг астаксантину та грам сухої маси можна використовувати при промисловому виробництві дріжджів з метою створення кормових препаратів каротиноїдів, також для розробки антиоксидантних рецептур для корекції оксидативного стресу, який виникає при різних патологічних станах.
Миколаївська область
Винахід: Комплекс для електрогідроімпульсного руйнування міцних монолітних об’єктів під водою
№ патенту: 76299
Патентовласники: Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України
Автори: Вовченко Олександр Іванович, Швець Іван Софронович, Кузьменков Микола Іванович, Блінцов Володимир Степанович, Бова Олександр Васильович, 
Різун Анатолій Романович. Голень Юрій Володимирович
Галузь: будівництво

Винахід відноситься для пристроїв для руйнування монолітних об‘єктів і призначений для здійснення підводно-технічних робіт при днопоглиблювальних операціях.

В основу винаходу покладене завдання підвищити ефективність процесу руйнування міцних монолітних об‘єктів під водою за рахунок удосконалення вузлів комплексу, механізації процесів буріння, постановки електродів у шпури, що забезпечить збільшення глибини розпушування міцних скельних порід і, у свою чергу, підвищить продуктивність днопоглиблювальних робіт.


Практичне застосування розробки забезпечить безальтернативне ефективне проведення днопоглиблювальних робіт в безпосередній близькості до припортових споруд, кабелів, трубопроводів, а також при проведенні робіт на глибинах більше 15 метрів і при міцності розроблювальних ґрунтів більше 40 МПа.

На акваторіях портів м. Севастополя та Кримського узбережжя відсоткове відношення об‘ємів ґрунтів з міцністю більше 40 МПа складає 80%. Тому прогнозований об‘єм днопоглиблювальних робіт лише в Камишовій бухті м. Севастополя складає до 220 тис.м3.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Одеська область
Винахід: Спосіб одержання магнетиту
№ патенту: 75749
Патентовласники: Дем’янчук Борис Олександрович. Поліщук Володимир Юхимович 
Автори:  Дем’янчук Борис Олександрович. Поліщук Володимир Юхимович 
Галузь: матеріалознавство

Винахід відноситься до технології отримання складних оксидних сполук, зокрема, порошковидних феритів, які використовуються в якості каталізаторів, магнітних матеріалів, адсорбентів і наповнювачів для композиційних матеріалів. Може бути використаний в хімічній, електрохімічній та радіотехнічній промисловості.

 
В основу винаходу поставлено завдання зменшити тривалість процесу термообробки і покращити чистоту отримуваного магнетиту шляхом зменшення долі дисперсного вуглецю в суміші до стехіометрично необхідного та інтенсифікації реакції відновлення в присутності газоподібного відновлювача.

Спосіб забезпечує отримання у промислових умовах довільної кількості високодисперсного магнетиту з високим рівнем питомої електропровідності, магнітної і діелектричної проникливості для галузі матеріалознавства, електроніки та збереження навколишнього середовища.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Полтавська область
Корисна модель: Спосіб створення імунологічної толерантності
№ патенту: 10237
Патентовласники: Федорченко Віра Іванівна, Шмалій Алла В’ячеславівна
Автори:  Федорченко Віра Іванівна, Шмалій Алла В’ячеславівна
Галузь: медицина та фармакологія

Корисна модель відноситься до медицини, а саме до імунології.

Технічне рішення за корисною моделлю пропонує моделювання імунологічної відповіді організму на білкові антигени без безпосереднього введення цих антигенів в організм людини. Це досягається шляхом введення в організм пацієнта надзвичайно малих кількостей нуклеїнової кислоти, що містить генетичну інформацію про структуру відповідного антигену. У певних межах діапазону кількості нуклеїнової кислоти відтворюється стан імунологічної толерантності до антигену, введеного у організм не у матеріальному вигляді, а у вигляді генетичної інформації про його структуру.


Пропонований метод може сприяти вирішенню проблем лікування алергічних та аутоімунних захворювань, а також проблеми подолання відторгнення трансплантованих органів.

Сумська область
Корисна модель: Установка для редукування тиску потоку
№ патенту: 3997
Патентовласники: Марцинковський Василь Сігізмундович, Левченко Владислав Леонідович
Автори:  Марцинковський Василь Сігізмундович, Ванєєв Сергій Михайлович

Галузь: енергетика

Корисна модель належить до систем регулювання тиску рідини або газу, зокрема до пристроїв регулювання в енергетиці, і може бути використана в енергозберігаючих технологіях.
В основу корисної моделі поставлене завдання підвищення ефективності роботи установки для редукування тиску потоку шляхом раціонального використання енергії дросельованого потоку, за рахунок використання технічних засобів, які дозволяють перетворювати енергію потоку, який знаходиться під тиском. Використання турбінного агрегату замість редуктора дозволяє перетворити енергію, яка втрачалась при дроселюванні потоку під час технологічного процесу, в механічну енергію на валу турбіни, яку надалі використовують для приводу робочих машин обертання – насосів, компресорів, генераторів, вентиляторів, або перетворюють її в електричну енергію за допомогою електрогенератора.
Дане технічне рішення вирішує задачу утилізації енергії редукованого газу та пару. Запропонована установка орієнтована на рішення стратегічних завдань промисловості, зокрема, на створення нового класу енергетичного обладнання з розширеними функціональними можливостями.
Харківська область
Корисна модель: Відцентровий змішувач сипучих компонентів
№ патенту: 64665
Патентовласники: Бойко Іван Григорович, Семенцов Володимир Ілліч
Автори:  Бойко Іван Григорович, Семенцов Володимир Ілліч
Галузь: агропромисловий комплекс

Винахід відноситься до області сільськогосподарського машинобудування і може бути використаний для змішування сипучих кормів при виготовлення комбікормів та преміксів.


В основу винаходу поставлене завдання створення такого відцентрового змішувача сипучих компонентів, у якому шляхом виконання робочого органу у вигляді диска, що обмежений по периметру кривою у формі Архімедової спіралі, досягається однорідне змішування сипких компонентів та підвищується якість готового продукту.


Запропонована конструкція відцентрового змішувача дозволяє керувати процесом перерозподілу змішувальних компонентів (в існуючих конструкціях змішувачів процес перерозподілу змішуваних компонентів виконується випадковим чином), що дозволяє змішувати компоненти в співвідношенні 1:1000 і отримувати однорідність суміші 97%.

Відцентровий змішувач призначений для збагачення комбікормів лікарськими препаратами і біологічно-активними кормовими добавками, а також може бути використаний у фармацевтичній промисловості.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України та патентом Російської Федерації.
Галузеві номінації

Агропромисловий комплекс

Винахід: Універсальна машина для розсіювання та завантаження мінеральних добрив, хіммеліорантів і зерна
№ патенту: 63703
Патентовласники: Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" Української академії аграрних наук 
Автори:  Адамчук Валерій Васильович, Мойсеєнко Володимир Костянтинович, Адамчук Олег Валерійович
Регіон: Київський

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобудування і може використовуватись в машинах для розсіювання та завантаження мінеральних добрив, хіммеліорантів та зерна.


Універсальна машина для розсіювання та завантаження мінеральних добрив, хіммеліорантів та зерна, в якій шляхом нового розміщення штангового розсіювального або завантажувального органу з відцентровим розсіювальним органом досягається універсальність машини, тобто її можна використовувати для внесення гранульованих добрив і висіву зерна відцентровим розсіювальним органом та внесення пилоподібних мінеральних добрив і хіммеліорантів штанговим розсіювальним органом, а також для завантаження комбінованих машин мінеральними добривами та сівалок зерном.



У існуючих машинах подібного призначення матеріал розсівається потоком стиснутого повітря, спрямованим під кутом до горизонту угору. Тому значна частина пилоподібного матеріалу захоплюється вітром та переноситься на значні відстані, забруднюючи навколишнє середовище. 
В універсальній машині за винаходом пилоподібний матеріал висипається через отвори у нижній частині кожуха шнека і падає на ґрунт. Тому він практично не забруднює навколишнє середовище.

За своєю конструкцією, універсальна машина може замінити три існуючі машини, що дасть економію металоресурсу, а також економію палива та часу обробки сільськогосподарських земель.


Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
Будівництво

Корисна модель: Спосіб Князькова статичних випробувань ґрунтів
№ патенту: 18134
Патентовласники: Князьков Анатолій Іванович 
Автори:  Князьков Анатолій Іванович 
Регіон: АР Крим

Корисна модель відноситься до інженерної геології і може бути використана для визначення порівняльної стискальності, деформаційних характеристик і просадочності ґрунтів і гірських порід, необхідних для розрахунку основаній на стадії проектних робіт для будівництва.

Проведення статичних випробувань ґрунтів в свердловинах, в шурфах, котлованах і на відкритій поверхні в даний час проводиться декількома відомими способами, при цьому у всіх способах необхідне застосування анкеровки і тарованих вантажів, що є трудомістким та потребує високої кваліфікації виконавців.

Спосіб за корисною моделлю дозволяє одним комплектом простого устаткування, без використання анкеровки і тарованих вантажів проводити найрізноманітніші види статичних випробувань ґрунтів – в свердловинах, в шурфах, канавах, траншеях, в котлованах і на відкритій поверхні ґрунтового масиву – за рахунок сприйняття реактивних зусиль від тиску на ґрунт масою бурової установки.
Біотехнологія та харчова промисловість

Винахід: Пристрій для очищення стічних вод
№ патенту: 52229
Патентовласники: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів
Автори:  Кранов Юрій Анатолійович, Кошель Михайло Іванович
Регіон: Київський


Винахід відноситься до біотехнології і може бути використаний при біологічному очищенні стічних вод.

В основу винаходу поставлено завдання вдосконалення пристрою для очищення стічних вод за рахунок додаткового оснащення пристрою конструктивними елементами та нового взаєморозташування конструктивних елементів.


Винахід дозволяє вирішити проблеми, пов‘язані з покращенням екологічного стану навколишнього середовища, підвищити надійність очисних споруд і покращити ефективність їх роботи, зменшити об‘єм та площу під їх будівництво, спростити обслуговування. Насамперед, це важливо для заводів, які мають незначну земельну площу для очисних споруд.


Впровадження винаходу дасть підвищення ефективності очищення стоків до 98,5%, зменшення витрат електроенергії на аерацію в 2,5 рази, зменшити за рахунок компактності пристрою площі забудови очисними спорудами у 3,6 разів.


Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
Електроніка та комунікаційні системи
Комплекс:

Винахід: Пристрій для керування процесом контактного точкового зварювання , 

№ патенту: 79189
Корисна модель: Пристрій для керування процесом контактного точкового зварювання, 

№ патенту: 21356
Корисна модель: Спосіб керування процесом контактного точкового зварювання

№ патенту: 20927
Патентовласники: Донбаський державний технічний університет
Автори:  Паеранд Юрій Едуардович, Бондаренко Олександр Федорович
Регіон: Луганський

Комплекс технічних рішень відноситься до зварювального виробництва, а саме до пристроїв для керування процесом контактного точкового зварювання, і може використовуватись в приладобудуванні для автоматичного керування режимом електронагріву, переважно малогабаритних деталей.

Пристрій та спосіб за технічними рішеннями забезпечують формування закону зміни потужності імпульсу зварювального струму в часі залежно від матеріалу і конфігурації зварюваних деталей, зміни тиску електродів в часі та ін. 
Комплекс технічних рішень дозволяє підвищити якість зварних з‘єднань, уникнути виплискувань частинок металу на початковому етапі процесу зварювання, стабілізувати процес утворення зони сумісного плавлення зварюваних деталей, компенсувати вплив на процес мікро зварювання нестабільності таких технологічних факторів, як зусилля стиснення електродів, наявність окисних плівок на поверхні зварюваних деталей та ін.
При широкому застосуванні комплексу підвищується якість зварного з‘єднання, а у випадку зварювання деталей відповідального призначення суттєво зменшуються матеріальні витрати (за рахунок збільшення проценту виходу годних виробів) та знижується трудомісткість виготовлення.

Енергетика

Винахід: Процес блокування привибійної зони
№ патенту: 69214 А
Патентовласники: Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Дочірня компанія "Укргазвидобування" Український науково-дослідний інститут природних газів (філія)
Автори:  Мирошніченко Тарас Іванович, Піддубний Павло Анатолійович, Мороз Анатолій Іванович, Кичигін Микола Федорович, Роботько Лідія Володимирівна, Мирошніченко Дмитро Тарасович, Кітура Ореста Миколаївна
Регіон: Київський


Винахід відноситься до нафтовидобувної промисловості, а саме до процесів блокування поглинаючих пластів при проведенні капітального ремонту свердловин з аномально-низьким пластовим тиском (АНПТ) при глушінні їх на знижений рівень.


Винахід вирішує завдання збереження вільного проходу по стовбуру свердловини в інтервалі поглинаючих пластів в період блокування компонентами, які не знижують проникності пластів після їх розблокування.

Технічне рішення за винаходом пропонує технологію закачки водних розчинів хлориду кальцію та солей вугільної кислоти у визначених пропорціях .
Впровадження винаходу вирішує проблему блокування поглинаючих пластів при проведенні капітального ремонту свердловин з аномально-низьким пластовим тиском при глушінні їх на знижений рівень. Забезпечує відновлення видобувних можливостей свердловини після її освоєння.

Винахід може бути використаний майже на всіх нафтогазових родовищах України під час глушіння свердловин з аномально-низькими пластовими тисками, для проведення їх капітального ремонту. Не потребує складної техніки і дорогих та дефіцитних хімічних реагентів. Дозволяє якісно провести глушіння і довготривалі ремонтні роботи, а також спрощує і скорочує процес освоєння свердловини. Свердловини, які заглушені по даній технології виходять на до ремонтні дебіти.
Задоволення життєвих потреб людини

Корисна модель: Клейова композиція
№ патенту: 8764
Патентовласники: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Автори:  Дмитрієва Тетяна Володимирівна, Сироватка Леонід Олександрович, Бортницький Володимир Іванович, Кримовська Світлана Костянтинівна, Невмержицька Галина Федорівна
Регіон: Київський


Корисна модель відноситься до клеючих речовин на основі похідних целюлози і може бути використана у якості водорозчинних клеїв для кріплення дисперсних часток на паперовій або тканій основі, а також для проведення фізичного або електричного струму, як клейова композиція для матеріалів і приладів медичного призначення, а також при створенні оздоблювальних будівельних матеріалів.


За технічним рішенням запропонована безпечна для людини клейова композиція у вигляді геля з високими клеючими властивостями, яка забезпечує утримання дисперсних часток на тканій або паперовій основі. Завдяки підбору якісного та кількісного складу компонентів досягається міцність склеювання, струмопроводність, прозорість, стабільність емульсії, життєздатність, безпечність для людини, стійкість для біологічного ушкодження.

Складові компоненти суміші є дешевими, технологія виготовлення та використання є екологічною і дає перспективу створенню нових матеріалів, безпечних для людини з високими клеючими властивостями із довготривалістю зберігання композиції без втрати клеючих властивостей.

Збереження навколишнього середовища

Комплекс корисних моделей: 
Установка для локалізації та утилізації аварійного витоку хлору з технологічної тари і устаткування

№ патенту: 26302
Установка для локалізації і знешкодження аварійного витоку газу, що важчий за повітря, з технологічної тари

№ патенту: 25399
Спосіб локалізації і утилізації аварійного витоку хлору з технологічної тари і устаткування 

№ патенту: 25738 

Патентовласники: Кіровоградський національний технічний університет
Автори:  Ткач Анатолій Анатолійович, Оришака Володимир Олексійович, Тищенко Людмила Василівна, Оришака Олег Володимирович
Регіон: Кіровоградський

Комплекс відноситься до засобів по локалізації і знешкодженню аварійного витоку газів, в основному сильнодіючих отруйних речовин, що важчі за повітря, з технологічної тари та устаткування і може бути використаний на підприємствах хімічної, теплоенергетичної промисловості і інших галузях економіки, на атомних електростанціях, залізничному транспорті, комунальному господарстві тощо.
За технічним рішенням поглинання газу водою здійснюється за рахунок вакууму, який створюється при витіканні води під тиском через кільцеву щілину між концентраційно встановленими трубками, в одній з яких відбувається абсорбція хлору.

Технічні рішення за комплексом корисних моделей, завдяки удосконаленню конструкції відомої установки, забезпечує ефективне розчинення хлору в воді, знижує енергетичні витрати і витрати води, утилізацію та наступне використання хлору, який витік з технологічної тари при аварії. 
Матеріалознавство
Винахід: Сцинтиляційний матеріал на основі активованого кристала йодиду літію
№ патенту: 77423
Патентовласники: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Автори:  Гриньов Борис Вікторович, Смирнов Микола Миколайович
Регіон: Харківський

Винахід відноситься до сцинтиляторів на основі неорганічних речовин, що використовуються для реєстрації і ідентифікації ядерних випромінювань (гама-, альфа-, бета-випромінювань, теплових нейтронів, нейтрино тощо).


Особливість сцинтиляторів на основі кристалів йодиду літію полягає в тому, що вони є подвійними перетворювачами. З одного боку, ці сцинтилятори перетворюють енергію іонізуючих випромінювань у світлову і тим самим функціонують як звичайні сцинтилятори. З іншого боку, кристали йодиду літію здатні реєструвати теплові нейтрони в рамках двох послідовних процесів. На першій стадії нейтрони взаємодіють з атомами літію, а на другій – енергія часток, що утворюється перетворюється у світлову енергію.

Кінцевим ефектом за винаходом є зростання світлового виходу, гама-еквіваленту та енергетичного дозволу сцинтилятору по відношенню до теплових нейтронів, за рахунок збільшення вмісту центрів люмінесценції у кристалах йодиду літію. Побічним позитивним ефектом є також покращення енергетичного дозволу цих кристалів по відношенню до гама-квантів.


Створення ефективного сцинтиляційного матеріалу для реєстрації нейтронного випромінювання останнім часом диктується не тільки потребами фундаментальних фізичних досліджень і ядерної енергетики, але й нагальною потребою народного господарства та світового співтовариства по створенню на його основі цілої галузі виявлення і моніторингу вибухових речовин.

Винахід захищено 20-трічним патентом України та патентом на винахід Російської Федерації.
Машинобудування та приладобудування

Комплекс корисних моделей: 
Спосіб болтового з’єднання  деталей

№ патенту: 6990
Металовиріб для з’єднання деталей

№ патенту: 11641
Інструмент для виконання з’єднання  деталей металовиробом

№ патенту: 21594
Патентовласники: Нікітін Станіслав Петрович, Бакум Микола Васильович, Нікітіна Олена Станіславівна, Бакум Наталія Миколаївна
Автори:  Нікітін Станіслав Петрович, Бакум Микола Васильович, Нікітіна Олена Станіславівна, Бакум Наталія Миколаївна
Регіон: Харківський

Комплекс корисних моделей відноситься до машинобудування та можуть бути використані при створенні нових машин та пристосувань.


За технічним рішенням посадочне гніздо у деталі виконують довільної форми, а головку болта виконують подібною до форми посадочного гнізда, при цьому головку болта та гніздо у деталі виконують з ексцентриситетом до осі болта. Запропоновані форми робочої частини  інструменту та проточок головок металовиробів для з‘єднання деталей дозволяє підвищити надійність металовиробу та довговічність його використання, особливо при частих з‘єднаннях – роз‘єднаннях деталей.


Використання технічного рішення виключає необхідність спеціальної фіксації головки болта при з‘єднанні деталей та запобігає повороту болтів при з‘єднанні деталей металовиробом. Запропоновані форми проточки головки металовиробу та робочої частини інструменту для з‘єднання деталей, а також їх співвідношення між собою дозволяє підвищити надійність та довговічність інструменту та металовиробу при їх використанні. 

Метод має високу технологічність та надійність. 
Медицина та фармакологія

Винахід: Магнітотерапевтичний пристрій
№ патенту: 79897
Патентовласники: Інститут транспортних систем і технологій НАНУ „Трансмаг”,
Інститут технічної механіки НАНУ та Національного космічного агентства України
Автори:  Вітушкін Андрій Андрійович, Алпатов Анатолій Петрович, Деньга Оксана Василівна, Житник Микола Явтухович, Плаксін Сергій Вікторович, Руденко Анатолій Іванович, Соколовський Іван Іванович, Соколовська Лариса Володимирівна, Філіпов Юрій Олександрович
Регіон: Дніпропетровський
Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до фізіотерапевтичних пристроїв, і призначений для лікування широкого класу захворювань – неврогенних, гастроентерологічних, стоматологічних, переважно захворювань, викликаних радіаційними ушкодженнями організму.
В основі винаходу – вдосконалення магнітотерапевтичного пристрою, у якому за рахунок організації нового зв‘язку між елементами і зміни їхніх параметрів забезпечується вплив на організм людини магнітними полями, просторова та енергетична характеристика яких відповідають простору станів генетичного апарату організму людини.

Відомо, що сильні ушкодження молекул ДНК викликають надзвичайну реакцію, що полягає у синтезі підвищеної і найчастіше надлишкової кількості відновлюваних ферментів, що призводить до виснаження резервних можливостей організму. Застосування магнітотерапевтичного апарату за винаходом при лікуванні гастроентерологічних і стоматологічних захворювань, викликаних радіаційним опроміненням продемонструвало можливість за рахунок впливу магнітним полем на біоактивні зони на тілі людини нормалізувати синтез відновлюваних  ферментів.
Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Металургія

Винахід: Спосіб виготовлення виливків
№ патенту: 80381
Патентовласники: Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
Автори:  Шинський Олег Йосипович, Дорошенко Володимир Степанович
Регіон: Київський
Винахід відноситься до ливарного виробництва, зокрема до способів виготовлення виливків по крижаних моделях.
Спосіб виготовлення виливків переважно з металів та сплавів за одноразовими крижаними моделями дозволяє замінити таке ж виготовлення виливків за пінополістироловими  моделями. При цьому практично без змін використовується модельне та формувальне оснащення. Як найбільш зручний варіант – формування моделі проводять в сухому піску з застосуванням незначного розрідження повітря в піску на рівні 50 кПа.

Заміна полістирольних моделей, які випалюються в формі з виділенням шкідливих продуктів, покращує екологічну ситуацію на виробництві, а також здешевлює технологію, оскільки пінополістиролові  моделі  значно дорожчі за крижані.
Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Озброєння та військова техніка

Корисна модель: Військова зварювальна майстерня
№ патенту: 24673
Патентовласники: Національна академія оборони України
Автори:  Яблоков Володимир Васильович, Грибачов Михайло Васильович, Куровська Тетяна Юріївна, Даценко Іван Петрович, Осауленко Віталій Миколайович, Тимошенко Надія Іванівна
Регіон: Київський
Корисна модель відноситься до галузі озброєння, зокрема, до конструкції рухомих засобів відновлення і обслуговування озброєння і військової техніки, а саме, до конструкції військової зварювальної майстерні. 

В основу корисної моделі поставлено задачу забезпечити виконання зварювальних робіт у середовищі захисних газів з використанням вихлопних газів двигуна внутрішнього згорання.
Використання корисної моделі дозволяє відмовитись від використання при зварюванні спеціальних захисних газів (аргону, вуглекислого газу). Що знижує собівартість зварювальних робіт на величину вартості цих захисних газів та витрат на їх транспортування та зберігання.

Хімія

Винахід: Вибухова речовина Грануліт-НМПП
№ патенту: 41638
Патентовласники: ТОВ "ЕККОМ"
Автори:  Крисін Родерік Сімонович, Купрін Віталій Павлович, Дідок Анатолій Володимирович, Швець Володимир Юрійович, Гопанюк Дмитро Георгійович, Коваленко Ігор Леонідович
Регіон: Дніпропетровський

Винахід стосується найпростіших сумішевих промислових вибухових речовин, які виготовляються на місцях ведення підривних робіт. Вибухова речовина може бути використана для підривання не обводнених дуже міцних гірських порід на відкритих і підземних гірничих роботах, окрім шахт, небезпечних за газом та пилом.


Винахід вирішує задачу створення вибухової речовини, яка має підвищену потужність, здатна до руйнування дуже міцних гірських порід і містить відносно дешеві та недефіцитні високоенергетичні компоненти.


Склад речовини за винаходом включає аміачну селітру та паливні домішки, в якості яких застосовуються масові відходи промислового виробництва – відпрацьоване індустріальне масло феросиліцій та подрібнена рослинна сировина.

Винахід дозволяє знизити вартість вибухової речовини на 35% та в 4-5 разів зменшити забруднення навколишнього середовища. 

Вибухова речовина за винаходом широко використовується на рудних шахтах Кривбасу, проходить приймальні випробування на кар‘єрах. Які обслуговує ЗАТ „Промвибух” м. Запоріжжя.

Кращий винахід – 2007 серед молоді

І місце

Комплекс винаходів: 
Машина відцентрового типу для розсівання мінеральних добрив
№ патенту: 77024
Пневматична машина для розсіювання мінеральних добрив
№ патенту: 74690
Патентовласники: Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" Української академії аграрних наук 
Автор:  Адамчук Олег Валерійович (27 років)
Регіон: Київський

Винаходи відносяться до галузі сільськогосподарського машинобудування і можуть бути використані в машинах для розсіювання мінеральних добрив по поверхні поля.

Від рівномірності розсівання мінеральних добрив безпосередньо залежить рівень підвищення урожайності сільськогосподарських культур (підвищення рівномірності розсівання на 1% підвищує врожайність також на 1%). Крім того, нерівномірність у розсіюванні добрив, на ділянках з найбільш високими їх дозами вирощений врожай має підвищений вміст нітратів, а також нітрати попадають у ґрунтові  води, що заражає навколишнє середовище.

Конструкція робочої поверхні розсіювачів агрегатів виконана таким чином, що забезпечує  рівномірність розсівання мінеральних добрив у 2 рази кращу, ніж звичайні агрегати. Протягом року машини за винаходами економлять близько 10 відсотків добрив, що вносяться на поля, при цьому їх застосування запобігає забрудненню навколишнього середовища надмірною кількістю хімічних сполук, які розносяться вітром та потрапляють у ґрунтові води.

Винаходи захищені 20-тирічними патентами України.
ІІ місце

Винахід: Спосіб визначення форми і розмірів фактичної поверхні контакту взаємодіючих тіл
 № патенту: 60780
Патентовласники: Левченко Володимир Миколайович
Автори:  Левченко Володимир Миколайович, Ахлестін Олександр Володимирович (27 років)
Регіон: Харківський

Винахід відноситься до вимірювальної техніки і може бути використаний при дослідженні процесів контактної взаємодії різних тіл, одне з яких, принаймні, виконано з прозорого матеріалу, в тому числі процесів обробки тиском.


При малих зусиллях навантаження (наприклад при згинанні тонкої смуги прозорим інструментом) поверхня контакту не проявляється частково або повністю на поверхні прозорого тіла, що контактує з іншим (непрозорим) тілом. Це пов‘язано з тим, що зусилля навантаження недостатньо для того, щоб зробити непрозору (матову) вказану поверхню.
За винаходом, до взаємодії тіл на поверхню одного з них, по якій відбувається контактування з прозорим тілом, наносять тонке еластичне покриття, поступовою зміною кута реєстрації знаходять положення, в якому розміри видимого контакту є найбільшими, вимірюють величину цього кута і здійснюють реєстрацію контакту. Винайдено, що оптимальний кут реєстрації – 49о . 


Споживачами винаходу можуть бути науково-дослідні інститути, вищі учбові заклади, наукоємні підприємства.


Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

ІІІ місце

Винахід: Препарат для лікування опіків на основі клітин хоріону, спосіб його приготування і спосіб лікування

 № патенту: 74976
Патентовласники: Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України
Автори:  Гончарук Олена Іванівна, Петренко Тетяна Пилипівна, Парфьонова (Тімон) Вікторія Володимирівна (25 років, Павленко Ольга Володимирівна

(25 років), Грищенко Валентин Іванович
Регіон: Харківський
Винахід відноситься до медицини та може використовуватись для лікування опіків різного ступеня важкості.

За винаходом, препарат клітин хоріону, який вперше отримано з тканин хоріону людини містить велику кількість стовбурових клітин та біологічно активних речовин, що забезпечує швидке загоювання опікових ран. Цей препарат у порівнянні з аналогами діє швидше та має не тільки стимулюючий, але й замісний  ефект. 


Препарат використовувати економічно вигідно, завдяки високому лікувальному ефекту та джерелу отримання (утильний післяабортний матеріал).


Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
Вик. Озерова Н.В.

285-82-40
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