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Абсолютна номінація

«Кращий винахід року – 2008»

І місце

Корисна модель: Фронтальний прохідницький комбайн КПФ

№ патенту: 25600
Патентовласник: Донбаський державний технічний університет
Автор: Литвинський Гаррі Григорович
Галузь: Збереження навколишнього середовища
Регіон: Луганський
Корисна модель відноситься до гірничої промисловості і може бути використана при спорудженні гірничих виробок.
Відомі прохідницькі комбайни мають недостатню ефективність роботи, що обумовлено наявністю вузьких ціликів породи, які виникають між сусідніми шнеками при роботі шнекового виконавчого органа, і на дільницях кріплення шнеків до діафрагми комбайну.  Це може заважати ефективному використанню комбайна.

Для потокової автоматизованої технології спорудження горизонтальних і похилих гірничих виробок зі швидкістю 50-100м/добу про породах довільної міцності розроблено прохідницький фронтальний комбайн принципово нової компоновки. Завдяки новому виконанню робочих органів комбайну забезпечено підвищення ефективності роботи і швидкості прокладання виробок навіть у міцних породах, що раніше було неможливо.
Скорочення споживання нафти і газу в умовах економічної кризи неминуче призводить до нарощування виробництва вугілля і несе потребу у прокладанні великих обсягів гірничих виробок. Незначний термін окупності розробки в поєднанні з простотою конструкції, точністю, високою маневреністю комбайну та універсальністю його застосування роблять КПФ вельми привабливим для гірничорудних підприємств. Фронтальний прохідницький комбайн КПФ може скласти серйозну конкуренцію на міжнародному ринку гірничого устаткування. 
ІІ місце
Корисна модель: Випрямляч для дугового зварювання та наплавлення під флюсом

№ патенту: 30840
Патентовласник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, науково-виробнича фірма „АМІТІ”
Автори: Драган Станіслав Володимирович, Ярос Юрій Олександрович, 
Ярос Олександр Онисимович, Галь Анатолій Феодосійович
Галузь: машинобудування та приладобудування
Регіон: Миколаївський 
Корисна модель належить до галузі електротехніки, а саме до зварювальних джерел живлення, і може бути використана на підприємствах машинобудування, зокрема, на суднобудівних. Перед розробниками стояло завдання вдосконалення устаткування для дугового зварювання і наплавлення під флюсом для поліпшення його технологічних можливостей та підвищення продуктивності. 
Даний випрямляч завдяки додатковим силовим обмоткам і додатковому випрямному мосту має більш високі технологічні можливості, які забезпечують можливість здійснення зварювання і наплавлення при малих густинах електричного струму. Порівняно з подібними випрямлячами захищений патентом пристрій має більш просту конструкцію, високу надійність та довговічність безвідмовної роботи, надає можливість встановлювати оптимальний режим зварювання у будь-яких просторових положеннях.
Корисна модель може бути впроваджена на підприємствах суднобудівної, машинобудівної, будівельної галузей, де використовується автоматичне, механізоване та ручне зварювання, а також відновлення деталей машин шляхом дугового наплавлення. Дослідна партія випрямлячів впроваджена у виробництво на підприємствах Міністерства транспорту України.
ІІІ місце

Винахід: Спосіб селективної ізоляції конусів припливу мінералізованих пластових вод хлорокальцієвого-хлоромагнієвого типу
№ патенту: 53000
Патентовласник: дочірня компанія „Укргазовидобування” НАК „Нафтогаз України”
Автори: Піддубний Павло Анатолійович, Мирошніченко Тарас Іванович, Атаманчук Ігор Степанович, Мороз Анатолій Іванович, Кичигін Микола Федорович
Галузь: енергетика
Регіон: Київський
Винахід відноситься до газової та нафтової промисловості, точніше, до фізико-хімічних способів ізоляції конусів припливу мінералізованих пластових вод, а саме вод хлоркальцієвого, хлормагнієвого типу. Винахід захищено 20-річним патентом. 
Розробка газоконденсатних родовищ супроводжується поступовим обводненням видобувних свердловин підошовними чи крайовими водами. При застосуванні відомого способу селективної ізоляції конусів допливів мінеральних пластових вод в багатьох випадках навіть при повному блокуванні води не вдається відновити дебітні можливості свердловини через зниження колекторських властивостей газоносного горизонту.

Задачею винаходу є збереження колекторських властивостей газоносного пласту при блокуванні, а також збільшення терміну дії блокування припливу пластової води. Відомі способи ізоляції притоку пластових вод, які потребують послідовної закачки у свердловину певних реагентів, є їх неселективність, а блокуючий  в’язкопружний крейдяний склад утворюється у стовбурі свердловини, а не в поровому просторі пласту. Спосіб за патентом дозволяє покращити техніко-економічні показники буріння свердловин у складних гірничо-геологічних умовах та знизити виробничі затрати. Розроблено нові рецептури без глинистого вапняного бурового розчину, в яких переважають реагенти вітчизняного виробництва. Завдяки прояву синергетичного ефекту в безглинистих бурових розчинах при зменшенні витрат реагентів одержано унікальне поєднання технологічних властивостей – високий рівень інгібування, стійкість до термодеструкції та агресивної дії солей лужноземельних металів і лугів. 
Запропонований спосіб випробуваний в промислових умовах в ГПУ „Полтавагазвидобування” на свердловині № 68 Тимофіївського ГКМ.
Регіональні номінації

Автономна Республіка Крим

Комплекс корисних моделей :
Спосіб отримання поживної основи мікробіологічних середовищ 

№ патенту: 31080
Патентовласник: Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського 
НАН України (ІнБПМ) та ТОВ "МЕРІКОН"
Автори: Рябушко Віталій Іванович, Голуб Микола Олексійович, 
Єрохін Владислав Євстафійович, Пархоменко Наталія Адольфівна, 
Кисельова Тетяна Федорівна
Поживне середовище "Аквамедіа" для культивування мікроорганізмів

№ патенту: 34711
Патентовласник: Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського 

НАН України (ІнБПМ) та ТОВ "МЕРІКОН"

Автори: Єремєєв Валерій Миколайович, Рябушко Віталій Іванович, 
Голуб Микола Олексійович, Єрохін Владислав Євстафійович, 
Пархоменко Наталія Адольфівна, Кисельова Тетяна Федорівна, 
Скрипник Валерій Григорович
Галузь: біотехнологія та харчова промисловість 

Комплекс корисних моделей може бути використаний в медичній і технічній мікробіології, у науково-дослідній і практичній роботі для культивування мікроорганізмів. В основу розробки поставлено задачу шляхом розширення сировинної бази поліпшити якість основи поживного середовища, його збалансованість по ряду амінокислот, а також забезпечити покращення екологічних умов виробництва.
Дотепер виробництво біологічно активних речовин з морської сировини в Україні практично було відсутнім. Технології, що розробляються з використанням сировини морського походження, передбачають здешевлення і поліпшення якості поживних середовищ для культивування промислово перспективних штамів мікроорганізмів шляхом поступової заміни поживних середовищ, виготовлених з м’яса сільськогосподарських тварин. 
Запропоноване поживне середовище «Аквамедіа» збагачене трофічними цінними речовинами з гідролізатів організмів різних таксономічних груп, переважно риб і молюсків, та містить доступні компоненти вітчизняного походження. Властивості «Аквамедіа» відповідають властивостям еталонних поживних середовищ для культивування мікроорганізмів, переважно бактерій і грибів. 
Розробки патентовласників неодноразово експонувалися на міжнародних виставках. 

Дніпропетровська область

Винахід: Спосіб обробки токсичних відходів
№ патенту: 65895
Патентовласник: Національний гірничий університет
Автори: Горова Алла Іванівна, Лапицький Віктор Миколайович, 
Борисовська Олена Олександрівна, Павличенко Артем Володимирович
Галузь: збереження навколишнього середовища
Винахід відноситься до охорони навколишнього природного середовища, зокрема до методів обробки токсичних відходів, таких як шлаки, що залишаються після спалювання твердих побутових відходів. 
Існуюча в Україні структура промислового виробництва, а також масштаби використання природних ресурсів обумовили високі обсяги щорічного утворення та накопичення відходів виробництва і споживання. Наразі твердими відходами зайняті значні площі земель, що мають господарську цінність, а сам процес накопичення і складування відходів є практично неконтрольованим. Низьким залишається рівень використання відходів у якості вторинних матеріальних ресурсів. Не приділяється належної уваги їх знешкодженню перед складуванням. Переважна кількість об’єктів зберігання відходів споруджена без достатнього технічного захисту навколишнього природного середовища, внаслідок чого постійному забрудненню піддаються поверхневі та підземні води, ґрунти, атмосферне повітря. Необхідні ефективні сучасні методи розв’язанні цих проблем. 
В основу винаходу поставлено задачу удосконалення існуючого способу обробки токсичних відходів з метою спрощення технології та зменшення кількості необхідного вартісного природного сорбенту. Сутність винаходу полягає у обробці відходів природним сорбентом – зеленою глиною. 
Використання даного способу на практиці дозволить підприємствам, які є джерелом надходження токсичних відходів у навколишнє середовище, зменшити плату за забруднення довкілля через зниження класу небезпеки їх відходів. Винахід за показниками зниження токсичності і мутагенності відходів не має аналогів як в Україні, так і за кордоном. Захищений 20-річним патентом. 

Донецька область

Корисна модель: Кристалізатор для безперервного розливання металу
№ патенту: 33669

Патентовласник: Відкрите акціонерне товариство „Металургійний комбінат „Азовсталь”
Автори: Носоченко Олег Васильович, Лівшіц Дмитро Арнольдович, 
Попандопуло Іван Кирилович, Ковура Олександр Борисович, 
Кислиця В’ячеслав Володимирович, Травінчев Олексій Анатольевіч, 
Сабанскій Микола Володимирович, Нагорний Сергій Олександрович
Галузь: металургія

Корисна модель належить до чорної металургії, зокрема до процесів безперервного розливання металу. 
Перед розробниками стояла задача оптимізації тепло відводу з поверхні кристалізатору. Цей недолік мають усі відомі моделі, що призводить до виникнення дефектів поверхні заготовок та виготовленого з них прокату. Враховуючи значимість металургійної галузі як експортноорієнтованої, підвищення якості катаного сталевого профілю позитивно відбиватиметься на структурі доходів відповідних підприємств. 
Технічний результат корисної моделі полягає у зниженні кількості поверхневих дефектів, збільшенні виходу придатного по поверхневих дефектах литої заготовки і отриманої з неї катаної металопродукції, а також у загальному підвищенні стабільності розливання металу. Цей результат досягається тим, що рифлення мідних стінок кристалізатора виконане способом накатки. Незначна вартість конструкції дає суттєву економію разом із підвищенням якості виробів. 

Кристалізатори за корисною моделлю випробувані у виробничих умовах ВАТ „МК „Азовсталь”. 

Житомирська область
Корисна модель: Мобільний пристрій для визначення кута  нахилу об'єкта
№ патенту: 26162

Патентовласник:  Левківський Микола Петрович
Автор: Левківський Микола Петрович

Галузь: машинобудування та приладобудування 

Корисна модель відноситься до області вимірювальної техніки й може бути використана для орієнтування в просторі ручного будівельного інструмента, наприклад, ручного електричного дриля.
Завданням створення мобільного пристрою для визначення кута нахилу об’єкта є створення конструкції, що забезпечує можливість візуального контролю за кутом нахилу ручного інструмента при проведенні будівельних робіт, і за рахунок цього поліпшення умов праці будівельників, підвищення продуктивності при виконанні будівельних робіт. Цей технічний результат досягається завдяки виконанню корпусу пристрою у вигляді сфери, заповненої рідиною ущерть, до забезпечення наявності усередині тільки одного вимірювального елемента, що не розбивається, при цьому сфера оснащена пристроєм її закріплення на об’єкті, а вимірювальна шкала виконана у вигляді трьох сферичних вимірювальних доріжок. 
Результати випробування виготовленого натурного зразка показали, що при застосуванні даного пристрою продуктивність окремих операцій підвищується від 200% до 400%. 

На дану корисну модель за кордоном було отримано патент Російської Федерації на корисну модель № 70361 та подана міжнародна заявка РСТ/UA 2008/000020.
Закарпатська область
Винахід: Оптичний інфрачервоний томограф Бобонича П.П.
№ патенту: 71811
Патентовласник:  Бобонич Петро Петрович
Автор: Бобонич Петро Петрович
Галузь: медицина та фармакологія
Винахід відноситься до медичної техніки, більш конкретно – до пристроїв для проведення діагностики біологічних об’єктів з використанням інфрачервоних променів,  і може бути застосований у медичній практиці.

В Україні, особливо внаслідок Чорнобильської катастрофи, спостерігається зростання онкологічної захворюваності, зокрема, захворювань на рак молочної залози серед жінок. Щороку від цього гине майже вісім тисяч жінок. Вартість сучасного мамографу занадто висока – понад 300 тисяч євро.

Задача винаходу – спрощення і здешевлення  томографа з одночасним отриманням достовірної інформації про стан біотканини. Досягнення задачі здійснюється тим, що в оптичному томографі, що складається із опромінювача об’єкту, детекторів та системи обробки сигналів,  детектори виконані із фотоприймачів структури p-n-p-n-типу з інверсією знаку електрорушійної сили.
Запропонований оптичний томограф дає можливість проводити широку діагностику захворюваності раком молочної залози без застосування рентгенівського випромінювання. Такий  томограф  може бути використаний як допоміжне медичне устаткування лікарень і амбулаторій, особливо в сільській місцевості. Крім того, він дозволяє спростити методику виявлення захворювання, дослідження можна буде проводити в динаміці, в той час як відомі рентгенівські маммографи не дозволяють тривалий час слідкувати за перебігом хвороби і лікування через небезпеку переопромінення пацієнта. 
Винахід захищено 20-річним патентом України, продана ліцензія в Росію. 
Запорізька область

Винахід: Спосіб прогнозування алергічних захворювань у дітей
№ патенту: 83971

Патентовласники: Запорізький державний медичний університет, 
Недельська Світлана Миколаївна, Шумна Таміла Євгенівна
Автори: Недельська Світлана Миколаївна, Шумна Таміла Євгенівна
Галузь: медицина та фармакологія

Винахід відноситься до медицини, насамперед до визначення, відбору та аналізу показників з ціллю прогнозування та ранньої донозологічної діагностики, переважно до способів визначення імовірності розвитку алергічних захворювань у дітей з аналізом діагностичних показників імунологічного дослідження крові та може бути використаним в клінічній медицині, наприклад, в педіатрії та алергології. В останні десятиріччя алергічні хвороби перетворилися на глобальну медико-соціальну проблему. Зріст числа тяжких захворювань призводить до часткової непрацездатності, зниженню якості життя і навіть інвалідізації.
В основу винаходу поставлено задачу удосконалення способу прогнозування алергічних захворювань у дітей шляхом урахування діагностичних показників імунного статусу організму, що забезпечить підвищення достовірності результатів прогнозування та ранньої доклінічної діагностики алергічних захворювань. Рішення цієї проблеми досягається за рахунок визначення вмісту лейкоцитів при дослідженні венозної крові і подальшого обчислення коефіцієнту ризику алергії за певною математичною формулою.

В результаті використання способу підвищується інформативність, об’єктивність і точність прогнозування захворювань, що сприятиме своєчасному застосуванню адекватних профілактичних та лікувально-реабілітаційних засобів.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
Місто Київ і Київська область
Комплекс винаходів : 
Спосіб контролю витрати і якості комунальних послуг

№ патенту: 82925
Пристрій визначення якості комунальних послуг

№ патенту: 82952
Система контролю комунальних послуг

№ патенту: 82791
Патентовласник: Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України
Автори: Багацький Валентин Олексійович, Багацький Олексій Валентинович, Кривонос Юрій Георгієвич, Палагін Олександр Васильович
Галузь:  машинобудування та приладобудування
Комплекс винаходів відноситься до галузі контрольно-вимірювальної техніки і застосовується для контролю постачання та споживання різного виду комунальних послуг в системах контролю витрат електроенергії, газу, холодної та гарячої води, теплової енергії. Він може застосовуватися у комунальному господарстві для побутових споживачів.
Наразі в Україні використовуються окремі лічильники для різних видів послуг, причому вартість обчислювальної частини кожного з них сягає майже половини вартості кожного лічильника. Система зі спільним обчислювачем дозволить зменшити вартість контрольного устаткування майже вдвічі. Принципова відмінність пропонованої системи полягає в реалізації окремої обробки сигналів, що дозволяє визначати рівень якості надаваних комунальних послуг. Запровадження системи стимулюватиме постачальників дотримуватися нормативної якості послуг, зокрема, гарячої води і опалення. 
Забезпечення контролю витрат та підтримання нормативного рівня якості комунальних послуг являється важливим як з економічної точки зору, так і у соціальному аспекті. Особливо актуальним це завдання стає в період нестабільності і економічної кризи. 
Винаходи захищені 20-річними патентами. 
Кіровоградська  область

Корисна модель: Бетон
№ патенту: 31210
Патентовласник:  Кіровоградський національний технічний університет
Автори: Мошнягул Віталій Васильович, Сабірзянов Тагір Галійович, 
Надворний Борис Євдокимович, Новіков Микита Варфоломійович
Галузь: Будівництво
Корисна модель належить до промислових будівельних матеріалів. Найбільш поширеними у промисловому і цивільному будівництві в Україні є бетони, які виготовляються при використанні в якості зв’язуючої речовини цементу з водою і в якості наповнювачів – щебеню і піску. 
З метою зменшення собівартості і підвищення якості цементного бетону автори розробки пропонують використовувати замість піску і щебеню наповнювач на основі подрібненого електропічного шлаку феронікелевого виробництва із окислених руд з добавкою вапна. Також зменшується на 2,1% масова доля цементу в суміші. Запропонований склад суміші для виробництва бетону дозволяє підвищити  міцність на стиснення і зусилля руйнування бетону у 2,6 рази. Впровадження корисної моделі у виробництво не потребує капітальних затрат. Таким чином, корисна модель вирішує одразу декілька важливих задач: зменшення собівартості цементної суміші, економія окремих складових, утилізація відходів виробництва. 
Луганська область

Корисна модель: Електросоковижималка 
№ патенту: 34479
Патентовласник: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 
Автори: Шаповалов Віктор Іванович, Нежинський  Яків Іванович
Галузь: машинобудування та приладобудування 
Корисна модель відноситься до сільськогосподарського переробного і харчового машинобудування і може бути використана для  віджиму соку із овочів, фруктів і коренеклубнеплодів.
В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення відомих моделей електросоковижималок для усунення ручної праці і підвищення продуктивності обладнання. На відміну від попередніх конструкцій, у яких  завантаження сировини для подрібнення і віджиму соку здійснюється через вертикальний жолоб, оснащений штовхальником, а віджата маса виводиться з накопичувача вручну, пропоновану корисну модель оснащено спеціальним завантажувальним пристроєм. Крім того, соковижималка оснащена пристроєм безперервного виводу віджатої маси. Агрегат за корисною моделлю придатний  виконувати інші технологічні операції, наприклад, подрібнення зернових продуктів, коренеклубнеплодів, початків кукурудзи, приготування комбікормів тощо. Така універсальність робить його вельми привабливим для споживача. 
Корисна модель може бути використана на малих підприємствах, фермерських господарствах і в особистих підсобних господарствах.

Львівська область

Винахід: Спосіб визначення кількості мікробіологічних об'єктів у процесі їх культивування
№ патенту: 82756
Патентовласник: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Автори: Кушнір Ігор Михайлович, Коцюмбас Ігор Ярославович, 
Білий Олександр Іванович, Гетьман Василь Богданович, 
Білий Ростислав Олександрович
Галузь: агропромисловий комплекс
Винахід відноситься до області клітинної біології, зокрема, до оптичних способів визначення кількості змін мікробіологічних об’єктів, таких як клітини бактерій, дріжджів, грибів у процесі їх культивування, і може знайти застосування для діагностичних цілей в медицині, та для контролю протікання біотехнологічних процесів. Існуючі способи оцінки кількості мікробіологічних об’єктів у процесі їх культивування мають значні недоліки, такі як довготривалість аналізу, значні похибки у вимірюванні, складність та велика собівартість аналізу. 
В основу винаходу покладено завдання удосконалити спосіб визначення статистичного розподілу за розмірами завислих мікрочасток у потоці рідини шляхом незалежної реєстрації мікрочасток у процесі культивування мікробіологічних об’єктів у живильному середовищі. На базі винаходу можлива розробка нових технологій синтезу антибіотиків, виявлення забруднення харчових продуктів, контролю забруднення біологічних рідин в медицині.
Винахід захищено 20-тирічним патентом України. На цей винахід подана заявка PCT WO2008/013512 та заявка на патентування в Російській Федерації.  
Миколаївська область

Винахід: Спосіб обробки розплаву металу
№ патенту: 81352

Патентовласник: Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України

Автори: Грабовий Валерій Михайлович, Гумененко Микола Климович, 
Цуркін Володимир Миколайович, Федченко Наталя Анатоліївна, 
Крептюк Ярослав Васильович
Галузь: металургія
Винахід відноситься до області ливарного виробництва і може бути застосований при обробці рідких металів та сплавів у процесі їх рафінування активним флюсом. В основу винаходу поставлено задачу удосконалити спосіб обробки розплаву металу шляхом введення нової сукупності дій, що дозволить активізувати процес рафінування розплаву від шкідливих домішок, покращити рафінування та гомогенізацію розплаву, структурну однорідність розплаву та литого металу, підвищити фізико-механічні властивості литого металу.
Сутність винаходу полягає, зокрема, в обробці циркулюючого потоку розплаву змінним тиском, що забезпечується електрогідроімпульсною установкою, при цьому до початку операції в розплав вводять активний флюс. 
Наприклад, для алюмінієвих сплавів використання технології електрогідроімпульсної обробки розплаву в ковші на передрозливній стадії може дати економію за рахунок дегазації розплаву на 30%, видалення неметалічних включень на 15%, збільшення рідко плинності на 10-20% навіть в умовах низьких температур розливання і незалежно від умов плавки. При цьому одержують сприятливі розміри структурних складових і морфології фаз литого металу. 
Технічне рішення за винаходом було використано при впровадженні технології з використанням установки моделі „УВ12М” та технологічних схем комплексної обробки розплаву на металургійному комбінаті м. Ерденет,  Монголія. 
Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
Одеська область

Корисна модель: Спосіб визначення фізіологічного стану рослин методом індукції флуоресценції хлорофілу
№ патенту: 24908
Патентовласник: ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" 
Автори:  Шерер Володимир Олександрович, Сарахан Євгенія Володимирівна
Галузь: Агропромисловий комплекс 
Корисна модель належить до галузі фізіології рослин і може бути використана для діагностики стану рослин при дослідженні індукційних і спектральних характеристик флюоресценції. 
Екстремальні умови для рослин (підвищена температура, водний дефіцит, обробка штучними регуляторами росту) нерідко призводять до значних пошкоджень і навіть загибелі багаторічних рослин. Існуючі способи визначення фізіологічного стану рослин не дають можливості визначати стан рослини в природних умовах.

В основу корисної моделі покладена задача вдосконалити спосіб визначення фізіологічного стану рослин методом індукції хлорофілу. Для цього у відібраних пробах рослин шляхом опромінення збуджується флуоресценція хлорофілу, а стан рослин визначається завдяки аналізу даних реєстрації інтенсивності флуоресценції. Певні значення інтенсивності флуоресценції вказують як на нормальний, так і на критичний стан рослин. Технічний результат, досягнутий у винаході, виражається у підвищенні точності і чутливості визначення концентрації хлорофілу в природних умовах.

Корисна модель може знайти застосування для тестування стійкості рослин  до стресів, які є як результатом екстремальних значень фізіологічних факторів, так і впливу людини на навколишнє середовище. 
Дослідне застосування приладу „Флоратест” , у якому використана корисна модель, дозволило оптимізувати режим вологості ґрунту і скоротити зрошувальну норму води, що підвищило вихід саджанців винограду на 8.2 %.  
Рівненська область

Корисна модель: Сепаратор магнітний двокаскадний барабанний для збагачення сухих сипких слабомагнітних руд
№ патенту: 24449
Патентовласник: Науково-виробнича фірма "Продекологія"
Автори:  Лозін Андрій Афонійович, Арсенюк Віталій Михайлович, 
Нітяговський Валентин Володимирович, Артюшов Роман Тарасович, 
Стригунов Павло Миколайович, Вшивков Федір Васильович
Галузь: машинобудування та приладобудування

Корисна модель відноситься до технології магнітного збагачення сухих сипких слабомагнітних руд і може бути використана в гірничодобувній галузі, наприклад, для збагачення окиснених залізних руд.
Відомі двокаскадні валкові електромагнітні сепаратори, які можна розглядати як функціональні аналоги запропонованому сепаратору, мають ряд суттєвих недоліків. Наприклад, наявність відносно невеликого повітряного проміжку між валками і полюсами електромагніта обмежує висоту шару руди, що підлягає збагаченню, та обумовлює тим самим низьку питому продуктивність сепаратору.

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення двокаскадного барабанного магнітного сепаратору шляхом застосування віброживильників для забезпечення рівномірності подачі сировини на барабанні сепаратори, застосуванню в барабанних сепараторах магнітних систем на високоенергетичних постійних (неодимових) магнітах,  що дозволяє використовувати комплекс для збагачення слабомагнітних руд.
Впровадження корисної моделі дозволяє отримати товарний продукт (концентрат для агломерації – аглоруду) з некондиційної сировини із вмістом заліза до 41%. Таким чином вирішується одна з актуальних проблем гірничорудної промисловості: залучення найменш затратним способом в металургійний переділ бідних позабалансових руд. Використання комплексу сухої магнітної сепарації, створеного на основі корисної моделі, дозволить підвищити виробництво залізорудної сировини та  більш повної її утилізації.
В 2007 році виготовлено 4 сепаратори для гірничо-збагачувального комбінату „Укрмеханобр” ВАТ ММК ім.Ілліча.

Сумська область

Винахід: Спосіб, пристрій та система для збору сировини від населення
№ патенту: 84293
Патентовласник:  Люлько Володимир Миколайович
Автор:  Люлько Володимир Миколайович
Галузь: збереження навколишнього середовища
Винахід відноситься до областей комунального господарства й торгового машинобудування, а саме до способів і пристроїв по збору вторинної сировини для подальшої доставки її в сортованому вигляді на промислові підприємства, що спеціалізуються на переробці конкретних видів цієї сировини. В даному випадку сировиною виступають предмети тари і упаковки, а також товари і вироби, що відпрацювали свій термін в побуті.
В основі винаходу лежить технічна задача удосконалення існуючих та створення нових технічних засобів, а саме, способу, пристрою та системи для збору вторинної сировини від населення, які будуть направлені на підвищення рівня зацікавленості як окремих підприємств, так і самих здавальників цієї сировини, в підготовці її до переробки та утилізації. В заявленому способі приймання сировини здійснюють в обмін на право проведення гри та проводять не менше ніж одну призову гру в ігровому або в торгово-ігровому автоматі. Окремі предмети вторинної сировини, такі як пластикові пляшки від прохолоджувальних напоїв, виступають в якості засобів для проведення гри (монети, жетони, ігрові елементи автоматичного пристрою). Передбачається розпізнавання конкретних видів сировини і встановлення відповідної ймовірності виграшів шляхом настройки ігрових автоматів. 
Винахід має на меті, окрім часткової автоматизації збору і сортування вторинної сировини, стимулювати населення до її збору та – опосередковано – зменшити кількість сміття та відходів  життєдіяльності на вулицях населених пунктів. Здавачі сировини при цьому мають шанс отримати виграш, вартість якого перевищує сукупну вартість зданої сировини. 
Винахід захищено 20-тирічним патентом України та патентом Російської Федерації.

Харківська область

Винахід: Спосіб термообробки сцинтиляційного матеріалу на основі кристала селеніду цинку, легованого ізовалентною домішкою
№ патенту: 76387
Патентовласник: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Автори:  Гальчинецький Леонід Павлович, Гриньов Борис Вікторович, 
Рижиков Володимир Діомидович, Старжинський Микола Григорович, 
Лалаянц Олександр Іванович, Сілін Віталій Іванович, 
Катрунов Костянтин Олексійович, Галкін Сергій Миколайович, 
Воронкін Євгеній Федорович
Галузь: Матеріалознавство
Винахід відноситься до галузі одержання кристалічних сцинтиляційних матеріалів, які в складі детекторів іонізуючих випромінювань використовуються в електронному і ядерному приладобудуванні. 
Останніми роками у зв'язку із загрозою міжнародного тероризму різко зросла потреба у сучасних засобах контролю вантажу та ручної кладі на митницях, в аеропортах, тощо. Серед цих засобів перше місце посідають рентгенівські інтроскопи, чутливим елементом яких є детектори типу «сцинтилятор-фотодіод». Ці ж детектори є основним чутливим елементом сучасних рентгенівських пристроїв медичної діагностики: флюорографів і томографів. Одними з основних вимог, які пред’являються до сцинтиляторів, які використовуються в такого роду детекторах, є вимоги до швидкодії та до світлового виходу, які забезпечують можливість розпізнавання різноманітних за своєю природою і розмірами об’єктів. 
Метою даного винаходу є створення такого способу термообробки сцинтиляційного матеріалу на основі кристала селеніду цинку, легованого ізовалентною домішкою, який дозволить поліпшити сцинтиляційні характеристики матеріалу – збільшити світловий вихід і підвищити швидкодію, а також підвищити відтворюваність цих характеристик. Висока якість і надійність приладів контролю, створених на базі сцинтиляторів на осевої легованих кристалів селеніду цинку, підтверджена Державною митною службою України. 
Розробка неодноразово брала участь у міжнародних виставках.
Винахід захищено 20-тирічним патентомУкраїни.
Хмельницька область

Корисна модель: Пристрій для оповіщення моменту і визначення ударної сили падіння граду
№ патенту: 28870
Патентовласники: Баранов Андрій Вікторович, Божок Аркадій Михайлович 

Автори:  Баранов Андрій Вікторович, Божок Аркадій Михайлович
Галузь: Збереження навколишнього середовища
Корисна модель відноситься до метеорологічних засобів, і зокрема до пристроїв автоматичного оповіщення моменту і визначення величини ударної сили падіння граду. Відсутність пристроїв автоматичного оповіщення моменту падіння граду є однією з причин того, що не існує засобів автоматичного захисту об’єктів (наприклад, теплиць і парників, транспортних засобів, споруд тощо) від можливого пошкодження ударами падаючого граду. Тому створення пристрою для оповіщення моменту і визначення ударної сили падіння граду є важливим і актуальним завданням. Ця задача і вирішена в представленій корисній моделі. 
Впровадження запропонованого пристрою дає можливість забезпечити своєчасну евакуацію населення, тварин, транспорту тощо і накриття захисними засобами об’єктів, що можуть бути пошкоджені градом. При цьому повністю усуваються або значно зменшуються матеріальні збитки, що наносяться градом. 
Пристрій є малогабаритним, переносним, простим за конструкцією і в експлуатації. Може під’єднуватися до телефонної мережі зв’язку району, що зменшить його вартість і сприятиме його впровадженню як одного з приладів сучасних метеостанцій.

Черкаська область

Комплекс винаходів:
Прицільний комплекс для системи дубльованого керування вогнем танка

№ патенту: 74226
Автори:  Бормотов Василь Петрович, Бурак Анатолій Васильович, 
Гордієнко Валентин Іванович, Глущенко Анатолій Романович, 
Мазурін Ігор Володимирович, Охрименко Анатолій Григорович, 
Фролов Леонід Андрійович, Хомченко Олексій Якович

Прицільний комплекс для системи керування вогнем танка

№ патенту: 79542
Автори:  Гордієнко Валентин Іванович, Охрименко Анатолій Григорович, 
Власюк Володимир Васильович, Семенов Валентин Олександрович, 
Бурак Анатолій Васильович
Патентовласник: Науково-виробничий комплекс "ФОТОПРИЛАД"

Галузь: озброєння та військова техніка

Комплекс винаходів належить до галузі озброєння, зокрема до засобів прицілювання з незалежною лінією візування, і може знайти практичне використання при розробці нових систем керування вогнем бронетанкової техніки. В основу винаходів поставлена задача вдосконалення прицільного комплексу танка.
У порівнянні з відомими прицільними комплексами, новизна технічних рішень полягає в забезпеченні вимірювання дальності до цілі за допомогою лазерного далекоміра, в автоматичному введенні поправки в кут прицілювання, покращенні точності і ефективності стрільби із танків у нічний час, зниженні енергоспоживання і витрати палива в танку. Ефективність ведення прицільної стрільби зростає на 20-50%. 
Прицільні комплекси, створені з використанням захищених цими патентами технічних рішень, були представлені на кількох міжнародних виставках озброєння. 
Прицільний комплекс ПНК-5, у якому реалізовано винахід за патентом № 74226, прийнятий на озброєння Міністерством оборони України в складі СКВ танка Т-84. Обидва винаходи захищені 20-тирічними патентами України.

Чернівецька область

Комплекс винаходів: 
Димовий пожежний сповіщувач

№ патенту: 73398
Автори:  Баканов Володимир Вікторович, Михавчук Михайло Іванович, 
Мисевич Ігор Захарович, Шаляпін Андрій Борисович  (RU)
Димовий пожежний сповіщувач

№ патенту: 73596
Автори:  Баканов Володимир Вікторович, Михавчук Михайло Іванович, 
Мисевич Ігор Захарович, Циганчук Василь Васильович
Патентовласник: Приватне підприємство "Артон"

Галузь: будівництво

Комплекс винаходів відноситься до галузі пожежної сигналізації і може бути використаний в системах пожежної сигналізації для виявлення диму у приміщеннях.  Димові двохточкові сповіщувачі за патентами призначені для організації охоронно-пожежної сигналізації в приміщеннях з підвісними стелями. Їх використання не тягне за собою потреби змінювати конструкцію стелі в контрольованому приміщенні, обслуговування і встановлення сповіщувачів нової конструкції таке ж просте, як і обслуговування і встановлення звичайних точкових сповіщувачів. Водночас запропоновані пристрої забезпечують контроль наявності диму у двох точках простору, що робить їх використання дуже перспективним в сучасних приміщеннях, обладнаних фальш стелями. Вони містять у собі функції автоматичної компенсації запиленості та самодіагностики. 
Продукція, виготовлена завдяки впровадженню комплексу винаходів, була представлена на міжнародній виставці охорони праці, протипожежних та рятівних робіт у Познані, Польща, у 2008 році. Представлені сповіщувач сертифіковані в Україні, Росії, Литві, дозволено їх використання у Молдові, Казахстані, Білорусі; отримано сертифікат для країн Євросоюзу. 
Винаходи захищені 20-тирічними патентами України та патентами Росії і Євразійського патентного відомства. 
Галузеві номінації

Агропромисловий комплекс

Винахід: Біопрепарат для лікування та профілактики кишкових та гнійних інфекцій у тварин
№ патенту: 76669
Патентовласник:  Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України
Автори:  Сафронова Лариса Анатоліївна, Осадча Антоніна Іванівна, 
Кудрявцев Володимир Олександрович
Регіон: Київський
Винахід може бути використаний в ветеринарії для профілактики та лікування гострих кишкових інфекцій та гнійно-запальних захворювань сільськогосподарських тварин, обумовлених патогенними та умовно патогенними мікроорганізмами. 
В наш час препарати-пробіотики на основі бактерій роду Bacillus – бактиспорин, споробактерин, ветбактерин тощо використовуються в ветеринарії для лікування захворювань різної етіології. Бактерії роду Bacillus характеризуються високим рівнем антагонізму відносно широкого спектру мікроорганізмів-збудників інфекційних процесів. Однак, одним з головних недоліків таких препаратів є використання лише одного штаму бацил, а також відсутність біологічної активності щодо деяких штамів збудників гнійно-запальних процесів у сільськогосподарських тварин.

В основу винаходу поставлено задачу створення комплексного біопрепарату, який поєднує в собі дві культури роду Bacillus, що мають взаємодоповнюючий спектр антагоністичної дії по відношенню до збудників захворювань. В результаті отримано лікувально-профілактичний препарат, який у високій мірі пригнічує розвиток інфекційних збудників різної локалізації і не чинить несприятливої дії на представників нормальної мікрофлори. До складу створеного на основі винаходу препарату «Ендоспорин» входять вегетативні клітини і спори живих бактерій, які доповнюють одне одного за біологічною активністю, комплекс біологічно активних речовин та сухий залишок середовища росту. Препарат створений на основі нешкідливих для теплокровних тварин живих бактерій. Йому властива комплексна біологічна дія на організм тварин і висока антимікробна активність по відношенню до патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів, у т.ч. стійких до антибіотиків. 
Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Біотехнологія і харчова промисловість
Винахід: Спосіб виробництва пшеничного хліба
№ патенту: 83404
Патентовласник: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Автори:  Лисюк Галина Михайлівна, Олійник Світлана Георгіївна, 
Кравченко Олена Іванівна, Карпенко Петро Олександрович
Регіон: Харківський
Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме до хлібопекарського виробництва і може бути використаний на підприємствах харчування.

Збагачення харчових виробів вітамінами і біологічно активними речовинами дуже важливе, особливо в період весняного авітамінозу або в регіонах зі складною екологічною ситуацією. Однак відомі технології збагачення хліба багатостадійні, досить енергоємні і складні, а також збагачення хліба здійснюється синтетичними вітамінами, що не є бажаним. В основу винаходу поставлено задачу розробки способу приготування хліба з підвищеним вмістом біологічно активних речовин за рахунок біологічно активної добавки рослинного походження.

Новизна технічного рішення полягає у тому, що для підвищення харчової цінності пшеничного хліба використовується дієтична добавка „Глюкорн-100”, одержана шляхом поетапної переробки зародків пшениці. Тісто замішується, дозріває, формується в заготовки, які вистоюються та випікаються. Використання добавки „Глюкорн-100”, дозволяє покращити органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні показники якості виробів, подовжує термін зберігання виробів. Запропонований винахід дає можливість збагатити пшеничний хліб з борошна вищого сорту на вітаміни групи В, вітаміни Е і РР, біотин та каротиноїди, майже усі амінокислоти та ряд мікроелементів. Споживання такого хліба в звичайному обсязі раціону харчування забезпечує надходження вказаних поживних речовин в обсязі до 30-50% добової потреби людини. 
Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Будівництво
Комплекс винаходів: 

Профілезгинальний стан 

№ патенту: 62696
Автор:  Ахлестін Олександр Володимирович
Робоча кліть профілезгинального стана 

№ патенту: 54186
Автор:  Ахлестін Олександр Володимирович, Левченко Володимир Миколайович
Спосіб виготовлення замкнених профілів з фальцевим швом 

№ патенту: 61653
Автор:  Ахлестін Олександр Володимирович
Патентовласник:  Ахлестін Олександр Володимирович
Регіон: Харківський
Комплекс винаходів відноситься до обробки металів тиском, зокрема, до обладнання для  виробництва гнутих профілів коробчатої форми з фальцевим швом, які використовуються переважно в будівельній індустрії (елементи системи водостоку, металосайдинг тощо). В основу роботи поставлено задачу створити такий профілезгинальний стан і спосіб виготовлення замкнених профілів з фальцевим швом, в яких удосконалення за рахунок додаткових конструктивних елементів дозволило б забезпечити спрощення конструкції, зниження енерговитрат на формування і підвищення якості профілів, що формуються.
Профілезгинальний стан містить робочі кліті з валками та оправку, що закріплена в стані своїм держаком. Вперше в практиці виробництва гнутих профілів застосована робоча кліть, у якій відсутній верхній валок. Замість нього встановлена балка, на якій закріплені не привідні формуючі ролики. Також вперше застосована багатофункціональна оправка, за допомогою якої здійснюється підгинання елементів профілю, з’єднання і закатка фальцевого шва та калібрування розмірів профілю. Профілезгинальний стан може бути встановлений на автоплатформі, щоб виробляти продукцію необхідної довжини безпосередньо на будівельному майданчику. 
Комплекс винаходів реалізує створений автором спосіб і обладнання для виготовлення якісних будівельних металоконструкцій при зменшенні ресурсо- та енерговитрат виробництва. Вироблена на цьому обладнанні продукція за своїми характеристиками не поступається найкращим закордонним зразкам, а за деякими показниками перевершує їх.

Винаходи впроваджені в серійне виробництво і захищені 20-тирічними патентами України.

Електроніка та комунікаційні системи
Винахід: Спосіб і пристрій для комп'ютерних мереж керування швидкісними циклами прикладних процесів
№ патенту: 83118
Патентовласник: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем (МННЦІТС)
Автори:  Павлов Вадим Володимирович, Павлова Світлана Вадимівна, 
Богачук Юрій Петрович
Регіон: Київський
Винахід відноситься до автоматики, обчислювальної техніки, систем передачі інформації і може бути використаний для комп’ютерних мереж управління швидкісними циклами прикладних процесів в реальному масштабі часу. На даний час набули поширення методи пакетної передачі інформації на базі Інтернет-протоколів. Проте багато провідних компаній (IBM, INTEL, HP, Microsoft, SIEMENS, MOTOROLA, Boeing та інші) розробляють спеціалізовані програмно-апаратні рішення для мережецентричних систем розподіленого керування об’єктами і технологічними процесами. Основними параметрами, що впливають на швидкість циклів прикладних програм, є затримка при передачі пакетів даних, варіація цієї затримки і нестійка синхронізація вихідних сигналів. Відомі способи і пристрої не дозволяють досягати цілей розподіленого управління швидкісними циклами прикладних програм через високий рівень затримок передачі пакетів даних. 
Розроблений спосіб і пристрій формування команд розподіленого керування шляхом моделювання в прискореному масштабі часу динаміки прикладного процесу спільно з моделюванням процесу формування команд керування за даними про поточний стан прикладного процесу дозволяє компенсувати затримки передачі пакетів і варіації цих затримок при розподіленому керуванні. Винахід може бути застосований при керуванні системою швидкісних прецизійних циклів мережецентричних динамічних прикладних процесів з просторово розподіленими взаємопов’язаними інформаційними і функціональними компонентами, наприклад, при будівництві надскладних споруд на землі, під землею, під водою і у космічному просторі. Впровадження запатентованого способу і пристрою формування команд розподіленого керування разом із технічними засобами навігаційних комунікаційних мереж проекту SNC/ATM Міжнародної організації цивільної авіації дозволить забезпечити літаки цивільної авіації послугами по диспетчеризації та запобіганню зіткненню в повітрі, при цьому дообладнання суден коштуватиме на порядок менше (в межах 15-20 тисяч доларів США), ніж застосування наявної системи  запобігання зіткненню (200-400 тисяч доларів США). 
Винахід захищено 20-тирічним патентом України, також подана заявка PCT  WO2008/030206A1.
Енергетика

Винахід: Спосіб інтенсифікації спалювання газоподібного палива
№ патенту: 82036
Патентовласники:  ПП "Радікал плюс", ТОВ НВП "УкрТрансКом"
Автори:  Марцінишин Юрій Данилович, Столяренко Геннадій Степанович, 
Вязовик Віталій Миколайович
Регіон: Черкаський
Винахід відноситься до енергетики, транспортування природного газу, металургійної промисловості, галузей промисловості з утилізації органічних промислових та побутових відходів. Він може бути використаний в установках, які працюють на вуглеводневому газоподібному паливі. 
Відомі способи інтенсифікації потребують використання високої напруги постійного струму, не забезпечують зниження токсичності димових газів. Тому в основу винаходу поставлено задачу забезпечення енергії активації ендотермічного процесу розкладу вуглеводнів газоподібного палива.

Завдяки використанню електрокаталітичного процесу, технологія інтенсифікації горіння газоподібного палива призводить до зменшення витрат пального (до 15 %) і викидів в навколишнє середовище. Технологія не потребує суттєвої зміни існуючого обладнання і дуже великих капіталовкладень. Суть електрокаталітичного методу полягає в попередній обробці газоподібного палива безпосередньо перед спалюванням. Ця обробка дозволяє знизити витрати енергії на первинний ендотермічний процес розкладання вуглеводнів на радикали. Витрати енергії на електрокаталіз складають до 5% від обсягу отриманого енергетичного ефекту. В Україні запатентована технологія аналогів не має, запатентований в Росії аналог – електромагнітна інтенсифікація – має дуже складну конструкцію та значно нижчу ефективність. 
Технологія за винаходом дозволяє зменшити витрати пального без зниження потужності існуючого обладнання, а в деяких випадках і збільшити її. Зменшуються викиди в навколишнє середовище: продуктів недопалення на 50%, оксидів азоту на 10%, вуглекислого газу на 15%. 
Винахід захищено 20-тирічним патентом України. 

Задоволення життєвих потреб людини

Корисна модель: Гідрокостюм
№ патенту: 35982
Патентовласники: Киівський національний університет технологій та дизайну
Автори: Толкач Олена Леонідівна, Литвиненко Галина Євгенівна
Регіон: Київський
Корисна модель відноситься до легкої промисловості, зокрема до швейної промисловості, та може бути використана для виготовлення спортивного одягу, призначеного для занять у воді дітей з вадами опорно-рухового апарату. 
Як відомо, наразі більше 20% від загальної кількості становлять діти з вадами опорно-рухового апарату. У останній час з’явилися нові методики реабілітації дітей з вадами опорно-рухового апарату за допомогою тренування у воді („дельфінотерапія”, „гідрокінезотерапія”). В зв’язку з цим виникає потреба в розробці гідрокостюмів для дітей, при цьому гідрокостюм повинен фіксувати хребет дитини у правильному положенні під час її перебування у воді. Відомі моделі гідрокостюму для дитини мають незручний крій, обмежують рух малюка.

В основу корисної моделі поставлено задачу створити такий гідрокостюм, в якому шляхом введення нових конструктивних елементів та удосконалення відомих можна забезпечити покращення експлуатаційних якостей. Гідрокостюм за корисною моделлю виконано багатошаровим, причому середній шар – неопрен, а внутрішній та зовнішній шари – з дублюючого матеріалу.  Завдяки спеціальному крою створюються умови для надання спинці гідрокостюму більшої жорсткості, і тим самим забезпечується можливість підтримання хребту дитини в заданому положенні. Виконання гідрокостюму у вигляді багатошарового монокомбінезона  з ластовицями та застосування трикотажу як дублюючого матеріалу створює комфортні умови при використанні, що забезпечує покращення експлуатаційних властивостей матеріалу та пришвидшує процес одужання дитини на ранніх етапах розвитку хвороб опорно-рухового апарату.
Збереження навколишнього середовища

Комплекс патентів і корисних моделей: 

Спосіб очищення поверхні води від гідрофобних забруднень

№ патенту: 82819
Автори:  Бондаренко Борис Іванович, Кожан Олексій Пантелеймонович, 
Ільєнко Борис Кузьмич, Дмітрієв Валерій Максимович, 
Александров Віктор Васильович, Москалик Леонід Дмитрович

Спосіб очищення поверхні води від нафти та нафтопродуктів

№ патенту: 82820
Автори:  Бондаренко Борис Іванович, Кожан Олексій Пантелеймонович, 
Дмітрієв Валерій Максимович, Рябчук Валерій Степанович, 
Сергієнко Олександр Анатолійович

Спосіб очищення грунту від нафтопродуктів графітовим сорбентом

№ патенту: 83180

Автори:  Бондаренко Борис Іванович, Кожан Олексій Пантелеймонович, 
Дмітрієв Валерій Максимович, Рябчук Валерій Степанович, 
Сергієнко Олександр Анатолійович

Спосіб очищення грунту та узбережжя від гідрофобних забруднень

 № патенту: 83181
Автори:  Бондаренко Борис Іванович, Кожан Олексій Пантелеймонович, 
Дмітрієв Валерій Максимович, Рябчук Валерій Степанович, 
Комиссаренко Андрій Андрійович

Спосіб очищення поверхні води від нафти та нафтопродуктів вуглецевим сорбентом

№ патенту: 31 782
Автори:  Бондаренко Борис Іванович, Кожан Олексій Пантелеймонович, 
Ільєнко Борис Кузьмич, Дмітрієв Валерій Максимович, 
Москалик Леонід Дмитрович, Писаренко Ірина Олександрівна

Спосіб очищення водоймищ від гідрофобних забруднень

№ патенту: 31783
Автори:  Бондаренко Борис Іванович, Кожан Олексій Пантелеймонович, 
Дмітрієв Валерій Максимович, Хохуля Ігор Михайлович, 
Александров Віктор Васильович

Спосіб гранулювання нафтопоглинаючого сорбенту з терморозширеного графіту

№ патенту: 31784
Автори:  Бондаренко Борис Іванович, Кожан Олексій Пантелеймонович, 
Дмітрієв Валерій Максимович, Хохуля Ігор Михайлович, 
Рябчук Валерій Степанович

Патентовласник: Інститут газу Національної Академії наук України
Регіон: Київський
Комплекс з семи винаходів та корисних моделей належить до способів очищення водоймищ та ґрунту від гідрофобних забруднень методом сорбції і може бути використаний для ліквідації наслідків аварійних розливів нафти і нафтопродуктів, а також інших гідрофобних рідин на поверхні відкритих водоймищ, ґрунту і узбережжя.
Відомі способи очищення забрудненої поверхні передбачають нанесення поглинаючого сорбенту механічним способом (за допомогою лопат, шкребків і т.п.)., потім збір забрудненого сорбенту з поверхні, його вивіз, складування тощо. Не завжди можливо використовувати сорбент двічі, що спричиняє потребу у великій кількості сорбенту. 
В основу комплексу поставлено задачу удосконалення способу очищення поверхні води, ґрунту і узбережжя від гідрофобних забруднень, у якому завдяки розробленому составу сорбенту та способам його нанесення на забруднену поверхню стає можливим використовувати сорбент кілька разів після його регенерації. Це знижує питому витрату сорбенту і ступінь забруднення навколишнього середовища, а також спрощує процес очищення.
Сорбент – головна складова запатентованих способів очищення поверхні від нафтопродуктів та інших гідрофобних забруднень – являє собою терморозширений графіт. На очищувану поверхню він наноситься у вигляді водної суспензії або спіненої водної суспензії. Запропоновані способи дозволяють до 40% підвищити ступінь очищення, до 20% знизити питому витрату сорбенту. Виключається забруднення сорбентом прилеглої території. Собівартість очищення 1 кв.м. поверхні запатентованими способами з використанням терморозширеного графіту в якості сорбенту в п’ять разів нижча, ніж при очищенні поверхні відомими способами. 
Винаходи захищені 20-тирічними патентами України.

Матеріалознавство
Винахід: Двовимірний фотонний кристал
№ патенту: 83123
Патентовласники: Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
Автори:  Карачевцева Людмила Анатоліївна, Глушко Олександр Євгенович
Регіон: Київський
Винахід відноситься до технології виготовлення фотонних кристалів і може бути використаний при розробці активних та пасивних елементів нанофотонних інтегральних схем, оптичних логічних елементів, високоефективних лазерів, хвильоводів з малими втратами енергії та ін.

Фотонні кристали є динамічним напрямком фізики твердого тіла завдяки їх потенційному застосуванню в оптичних та оптоелектронних приладах. Найбільш важливою особливістю при виготовленні приладів на основі фотонних кристалів є формування і ширина фотонної забороненої зони – області частот,  для якої світло не розповсюджується всередині фотонного кристалу. Сьогодні основні дослідження зосереджені на двовимірних фотонних структурах, які поєднують функціональність тривимірних фотонних кристалів і відносно нескладну технологію виготовлення. Але, на жаль, забезпечення широкої забороненої зони знижує міцність структури кристалу. Задачею винаходу було збільшення ширини фотонної забороненої зони при збереженні міцності двовимірного фотонного кристалу, що досягається завдяки створенню специфічної структури кристалу і його обробці пасивуючим поверхневим покриттям. 
Виконання фотонного кристалу за запропонованою технологією спричиняє позитивний ефект, що полягає у реалізації максимальної ширини забороненої зони, захищенні поверхні фотонного кристалу від старіння і підвищенні міцності фотонного кристалу порівняно з відомими аналогами. Завдяки цій розробці з’являється можливість створення компактних оптичних елементів та високочутливих детекторів оптичного випромінювання з низькою енергоємністю для потреб моніторингу навколишнього середовища, контролю і діагностики в медицині, виробничих процесів у промисловості. 
Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
Машинобудування та приладобудування

Винахід: Спосіб вимірювання концентрації газів
№ патенту: 80638
Патентовласник:  Мукачівський технологічний інститут
Автор:  Кабацій Василь Миколайович
Регіон: Закарпатський
Винахід відноситься до сфери аналітичного приладобудування і може бути застосований при розробці малогабаритних інфрачервоних газоаналізаторів для виміру концентрацій найбільш поширених забруднювачів газів, які є в складі відпрацьованих газів транспортних засобів, промислових підприємств, енергетичних установок. 
Ефективно оцінити екологічний стан стаціонарних та пересувних джерел забруднення можливо тільки за умов об’єктивного контролю інструментальними засобами, а саме газоаналізаторами і газоаналітичними комплексами. Відомі способи мають ряд недоліків, таких як збільшення похибки при вимірюванні малих концентрацій газу з заданою точністю і чутливістю, необхідність виставляти окремі механічні складові приладу з високою точністю в просторі, та інше. 
В основу винаходу поставлено задачу виправити вказані недоліки за рахунок розміщення в незалежних робочих каналах приймача вимірювальних кювет, виготовлених з різною довжиною, через які почергово та синхронно прокачують газ з вимірюванням різниці поглинання інтенсивності випромінювання. Завдяки цьому немає потреби в механічному модулюванні потоків випромінювання, і надійність запропонованого способу вимірювання суттєво підвищується. 
Розробка була представлена на третій Міжнародній виставці „Винаходи та інновації – 2007”, Московському міжнародному салоні промислової власності „Архімед-2008” і Міжнародному форумі лабораторного, оптичного і аналітичного обладнання „Київ.ОптикаТех-2007”.
Винахід захищений 20-тирічним патентом України.

Медицина та фармакологія

Винахід: Спосіб електромагнітної терапії та пристрій для його здійснення
№ патенту: 75754
Патентовласники: приватна фірма "Клініка доктора Куликовича", Інститут транспортних систем і технологій НАН України "Трансмаг"
Автори:  Куликович Юрій Миколайович, Соколовський Іван Іванович, 
Плаксин Сергій Вікторович, Руденко Анатолій Іванович, 
Соколовський Сергій Іванович
Регіон: Дніпропетровський
Винахід відноситься до галузі медицини і медичної техніки, а саме до фізіотерапевтичних пристроїв, і може застосовуватись для лікування різноманітних захворювань за допомогою дії на обмежені ділянки тіла хворого крайнєвисокочастотними електромагнітними полями міліметрового діапазону і магнітним полем. В основу винаходу поставлено задачу удосконалення способу електромагнітної міліметрової терапії, в якому новий порядок, умови і режими комплексної дії на пацієнта різних фізіотерапевтичних чинників дозволили б забезпечити біологічні ефекти на багатьох ієрархічних рівнях організму і за рахунок цього підвищити ефективність терапії. Також поставлена мета удосконалити пристрій електромагнітної терапії. 
Поставлена задача вирішується тим, що комбінований вплив на обмежені ділянки тіла пацієнта здійснюють висококогерентним амплітудно-модульованим на частоті одного з основних біоритмів електромагнітним випромінюванням субтермального (інформаційного) рівня, циркулярно поляризованим з урахуванням киральності відповідної біологічної структури, та багатовекторного магнітного поля, які адитивно взаємодіють з біоструктурами, що мають різноманітну просторову орієнтацію, у тому числі забезпечують ефективну дію на кровоносні судини усіх орієнтацій. Апаратний комплекс (пристрій для електромагнітної терапії за патентом) забезпечує біокеровану комплексну хронофізіотерапію, при якій здійснюється синхронізація подачі електромагнітного поля з локальним кровотоком конкретного пацієнта, та генеруються змінні магнітні поля на частоті пульсації крові. За рахунок утворення такого штучного зовнішнього контуру авторегуляції під час сеансу відновлюється внутрішній контур саморегуляції кровоточу організму в місці патології. 
Усі існуючі апарати використовують як фізіологічний чинник лише електромагнітне випромінювання (ЕМВ). Розробка, у якій використовується комбінація ЕМВ і багатовекторне магнітне поле, є безумовно новою. Виготовлені і пройшли апробацію більше 10 експериментальних зразків апаратного комплексу. 
Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Металургія

Винахід: Спосіб виробництва прокату
№ патенту: 78964
Патентовласники:  ВАТ "Металургічний комбінат "Азовсталь"
Автори:  Білий Олексій Петрович, Воробйов Олександр Васильович, 
Буга Ілля Дмитрович, Чанаях Михайло Іванович, Носоченко Олег Васильович, Тихонюк Леонід Сергійович, Ганошенко Ігор Володимирович, 
Матросов Юрій Іванович (RU), Фоменко Олександр Олександрович, 
Морозов Юрій Дмитрович  (RU)
Регіон: Донецький
Винахід належить до галузі металургії, конкретніше, до виробництва прокату відповідального призначення методом термомеханічної обробки. Відомі способи мають недостатньо високі показники міцності, пластичності і холодостійкості отриманого прокату.
Запатентований спосіб включає в себе виплавку сталі, її безперервну розливку у сляби, їх аустенітізацію, попередню та остаточну деформацію у реверсивному режимі з проміжним охолодженням між цими етапами, та завершуючи охолодження отриманого прокату. При цьому хімічний склад сталі і режими термообробки та деформації витримуються в заданих діапазонах. 
Технічний результат винаходу полягає у підвищенні комплексу властивостей одержаного прокату відповідального призначення з малоперлітної сталі, зокрема, газопровідних труб великого діаметру. Запровадження вказаної технології у товстолистовому цеху металургійного комбінату «Азовсталь» дозволило освоїти виробництво нових високоефективних видів штрипсового прокату категорій міцності до Х80 по API SL. Досягнуте при цьому покращення службових характеристик нових сталей, у порівнянні з тими, що вироблялися раніше, забезпечило розширення сортаменту і експортних можливостей металургійного комбінату. Розробка реалізована у серійне виробництво.
Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

Озброєння та військова техніка

Комплекс корисних моделей:
Пристрій аналого-цифрового перетворення у форматі 3U

№ патенту: 35175
Автори:  Слюсар Вадим Іванович, Волощук Ігор Вікторович, 
Гриценко Віктор Миколайович, Бондаренко Максим Васильович, 
Малащук  Володимир Петрович, Шацман Леонід Георгієвич, 
Нікітін Микола Михайлович

Пристрій аналого-цифрового перетворення

№ патенту: 33256
Автори:  Слюсар Вадим Іванович, Волощук Ігор Вікторович, 
Гриценко Віктор Миколайович, Бондаренко Максим Васильович, 
Малащук  Володимир Петрович, Шацман Леонід Георгієвич, 
Нікітін Микола Михайлович

Спосіб корекції квадратурного розбалансу з використанням додаткового стробування відліків аналого-цифрового перетворювача

№ патенту: 33257
Автори:  Слюсар Вадим Іванович, Масесов Микола Олександрович, 
Солощев Олег Николайович
Патентовласник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Скайнет LTD"
Регіон: Київський
Комплекс корисних моделей відноситься до техніки електрозв’язку і може бути використана в радіолокації, радіорелейних, тропосферних і супутникових лініях зв’язку та інших телекомунікаційних системах, які застосовують схеми формування квадратурних каналів цифрового зв’язку. Відомі способи корекції прийомних каналів цифрових антенних решіток мають недоліки у вигляді наявності незкомпенсованих похибок корекції сигналу. Виконання аналого-цифрового перетворювача у вигляді окремої мікросхеми призводить до надмірного теплового розсіювання потужності.
В основу комплексу покладене завдання підвищення основних технічних характеристик пристрою аналого-цифрового перетворювача і способу корекції сигналів. Наразі у збройних силах високорозвинених країн здійснюється перехід до нового стандарту радіолокаційного озброєння та засобів зв'язку, що спирається на безальтернативне використання технології цифрового діаграмоутворення. Комплекс технічних рішень за корисними моделями вперше дозволяє реалізувати технологію багатоканальних цифрових антенних решіток у радіотехнічних системах, зокрема, супутникової навігації і радіолокації на основі високо інтегрованих уніфікованих модулів цифрової обробки сигналів у реальному масштабі часу з виконанням цифрового діаграмоутворення. З початком серійного виробництва вказаних пристроїв буде створено умови для подолання відставання вітчизняних інформаційних систем від світового рівня та підвищення конкурентноздатності вітчизняної військової техніки. 
Транспорт
Комплекс корисних моделей: 

Струмознімальний ковзний елемент

№ патенту: 26961
Струмознімальний ковзний елемент

№ патенту: 26970
Патентовласник: Кіровоградський національний технічний університет 
Автори:  Аулін Віктор Васильович, Барановський Денис Миколайович, Барановська Мар’яна Юріївна, Жулай Олександр Юрійович, 
Бобрицький Віталій Миколайович, Лізунов Сергій Миколайович, 
Лисенко Сергій Володимирович
Регіон: Кіровоградський 
Комплекс корисних моделей відноситься до галузі електротехніки і може бути використаний для виготовлення контактних вставок для струмоприймачів електрорухомого складу, а також щіток електромашин. У зв’язку з підвищенням швидкості руху і збільшенням потужності електрорухомого складу, існуючі струмознімальні елементи не задовольняють вимогам експлуатації. Вони виходять з ладу по граничному зносу, мають високий електроопір і низькі фізико-механічні властивості.

Метою розробок є підвищення якості струмознімальних ковзних елементів, а також уповільнення процесу зносу. Ця мета досягається тим, що до складу прес-порошку, з якого виконаний струмознімальний елемент, входить природний графіт, а мідь нанесена на нього лазерним модифікуванням, при цьому мідь змочує графіт. В ході цього процесу забезпечуються надійні міжчасткові контакти міді з графітом. Завдяки цьому забезпечується висока твердість, міцність і зносостійкість струмознімальних елементів, при тому, що їх електропровідність є максимально високою за рахунок наявності поверхневого шару міді. 
Струмознімальні елементи за корисними моделями можуть бути використані в локомотивних депо та інших підприємствах Укрзалізниці, а також на гірничодобувних підприємствах. 
Кращий винахід – 2008 серед молоді

Корисна модель: Утримувач пластмасового одноразового стаканчика
№ патенту: 31798

Патентовласники: Лебьодкін Владислав Олександрович (13 років) , 
Савіцький Володимир Миколайович, Ільченко Олег Миколайович
Автори:  Лебьодкін Владислав Олександрович (13 років), 
Савіцький Володимир Миколайович, Ільченко Олег Миколайович

Регіон: Автономна Республіка  Крим 

Галузь: задоволення життєвих потреб людини
Корисна модель відноситься до товарів народного споживання, конкретніше, до побутових приладів, зокрема, судин для пиття – одноразових пластмасових стаканчиків, використовуваних при продажі різноманітних напоїв – квасу, соків, мінеральних вод, чаю, кави тощо. 

Недоліками одноразових пластмасових стаканчиків є їх недостатня жорсткість і відсутність ручки для утримання, що створює незручності для користувача і може спричинити навіть травми (наприклад, у маленьких дітей, що не в змозі розміряти зусилля стискання для утримання стаканчика). 

Поставлена задача досягається тим, що при користуванні на пластиковий стаканчик надягається утримувач. Цей утримувач простий за конструкцією, зручний у застосуванні. Запропоноване технічне рішення дозволяє вирішити проблему, є дотепним, надзвичайно простим і не вимагає значних матеріальних витрат. Воно дає можливість розміщувати на поверхні утримувача рекламну продукцію, виконувати утримувачі у вигляді різних фігурок для надання виробу естетичного вигляду. Відомо, що тільки в Криму за курортний сезон витрачається близько 700 млн. штук одноразових стаканчиків, по Україні цей показник сягає 2 - 2,5 млрд. штук на рік. Собівартість виготовлення утримувача за корисною моделлю складає 2-2,5 копійки в залежності від матеріалу і обсягу замовлення. Застосування утримувачів за корисною моделлю навіть для десятої долі одноразових стаканчиків при рентабельності на рівні 20% дасть 1 млн. грн. чистого прибутку
Спеціальна відзнака
За високу соціальну значимість 

і гуманітарну спрямованість винахідництва
Патентовласник: ТОВ "Інмайстерс", генеральний директор Лукьянченко В.В. 
Регіон: Харківський

Галузь: Медицина та фармакологія 
Комплекс винаходів і корисних моделей:

Модульний ендопротез колінного суглоба
№ патенту: 79951
Автори:  Вирва Олег Євгенович, Лук’янченко Володимир Вікторович, 
Шевченко Ігор Володимирович, Бурлака Віктор Володимирович, 
Головіна Яніна Олександрівна, Дворецький Ігор Миколайович
Модульний ендопротез колінного суглоба
№ патенту: 79950
Автори: Вирва Олег Євгенович, Корж Микола Олексійович, 
Лук’янченко Володимир Вікторович, Дворецький Ігор Миколайович
Ендопротез плечового суглоба
№ патенту: 79960
Автори: Вирва Олег Євгенович, Корж Микола Олексійович, 
Лук’янченко Володимир Вікторович, Лада Ліда (CA)
Спосіб детонаційного нанесення керамічного покриття на металеві вироби, переважно із титанових сплавів
№ патенту: 77910
Автори: Лук’янченко Володимир Вікторович, Власенко Василь Миколайович
Ендопротез кульшового суглоба
№ патенту:  78924
Автори: Вирва Олег Євгенович, Козирєв Олександр Михайлович, 
Лук’янченко Володимир Вікторович
Сферична головка ендопротеза суглоба, переважно кульшового

№ патенту:  78928
Автори: Лук’янченко Володимир Вікторович, Власенко Василь Миколайович, 
Мак Гоуан Деннис П. (US)
Стержень для апаратів зовнішньої фіксації

№ патенту:  84186

Автори: Вирва Олег Євгенович, Лук’янченко Володимир Вікторович, 
Мак Гован Деннис П. (US), Хаммер Алан (GB)
Пристрій для накісткового остеосинтезу
№ патенту:  22542
Автори: Вирва Олег Євгенович, Корж Микола Олексійович, Лук’янченко Володимир Вікторович, Мак Гован Деннис П. (US)
Ендопротез для заміщення дефектів довгих трубчастих кісток
№ патенту:  23722
Автори: Вирва Олег Євгенович, Володькова Наталя Володимирівна, Корж Микола Олексійович, Лук’янченко Володимир Вікторович, Філіппенко Володимир Акимович
Ендопротез дистального відділу променевої кістки
№ патенту:  29221
Автори: Вирва Олег Євгенович, Корж Микола Олексійович, 
Лук’янченко Володимир Вікторович, Бурлака Віктор Володимирович, 
Головіна Яніна Олександрівна, Шевченко Ігор Володимирович
Комплекс винаходів і корисних моделей відноситься до медичної техніки і стосується вдосконалення ендопротезів суглобів і кісток, що можуть бути використані для заміщення уражених ділянок кісток після резекції у зв’язку з різними захворюваннями. Ендопротези дозволяють досягнути необхідної стабільності та зберегти функцію кінцівки. Винаходи комплексу захищені 20-тирічними патентами. 
Спеціальна відзнака
За плідну роботу з творчою молоддю
Патентовласник: Ужгородський національний університет, ректор професор Вегеш Микола Миколайович
Регіон: Закарпатський

Спосіб корекції та профілактики короткозорості за Пауком
№ патенту: 62520
Автори:  Паук Андрій Андрійович, Лазорик Михайло Іванович
Галузь: медицина і фармакологія
Спосіб одержання монокристалів сполук талію (I)сульфотетрахлориду Tl6SCl4 і талію (I) сульфотетраброміду Tl6SBr4
№ патенту: 70133
Автори:  Барчій Ігор Євгенійович, Переш Євгеній Юлійович, 
Габорець Наталія Йосипівна, Цигика Володимир Васильович, 
Галаговець Іван Васильович, Черешня Володимир Михайлович
Галузь: матеріалознавство
Спосіб лікування ішемії тканин нижніх кінцівок
№ патенту: 81376
Автори:  Пантьо Валерій Іванович, Шимон Василь Михайлович, 
Сливка Рудольф Михайлович, Рубцов Сергій Альбертович
Галузь: медицина і фармакологія
Спосіб лікування остеомієліту нижніх кінцівок
№ патенту: 82020
Автори:  Пантьо Валерій Іванович, Шимон Василь Михайлович, 
Сливка Рудольф Михайлович, Рубцов Сергій Альбертович
Галузь: медицина і фармакологія
Спосіб визначення горизонтальних градієнтів рефракції атмосфери
№ патенту: 82263
Автори:  Каблак Наталія Іванівна, Жигуц Юрій Юрійович
Галузь: збереження навколишнього середовища
Спосіб діагностики стану щитоподібної залози за Пауком-Лазориком
 № патенту: 83280
Автори:  Лазорик Михайло Іванович, Паук Андрій Андрійович, 
Дербак Мар’яна Антонівна, Дюрик Михайло Петрович, 
Модинець Василь Васильович, Минка Валерій Васильович, 
Суран Андрій Володимирович
Галузь: медицина і фармакологія
Спосіб лікування бронхіальної астми у дітей
№ патенту: 83310
Автори:  Білак Володимир Михайлович, Чонка Ярослав Васильович, 
Соколов Микола Іванович, Тимчак Неля Миколаївна
Галузь: медицина і фармакологія
Газорозрядна ексиплексно-галогенна ультрафіолетова лампа
№ патенту: 83902
Автори:  Шуаібов Олександр Камілович, Грабова Ірина Аркадіївна
Галузь: машинобудування і приладобудування
Застосування йодид-пентатіофосфату міді Cu6PS5I для твердоелектролітичного джерела енергії
№ патенту: 83930
Автори:  Студеняк Ігор Петрович, Біланчук Василь Васильович, 
Коперльос Богдан Михайлович, Панько Василь Васильович
Галузь: енергетика
Електророзрядна ексиплексна лампа з випромінюванням у жовтій області спектра
№ патенту: 32581
Автори:  Гуйван Микола Миколайович, Малініна Антоніна Олександрівна, 
Малінін Олександр Миколайович
Галузь: електроніка і комунікаційні системи
Спосіб посилення захисних функцій гірських лісів для боротьби
з селевими потоками і повенями в Карпатах
№ патенту: 32760
Автори:  Комендар Василь Іванович, Гречин Олексій Юрійович
Галузь: збереження навколишнього середовища
Представлені на конкурс винаходи і корисні моделі відносяться до шести різних галузей. Ужгородський національний університет веде плідну роботу з перспективною творчою молоддю, розширює коло молодих винахідників і новаторів. Розробки студентів, викладачів та співробітників Ужгородського національного університету неодноразово брали участь у конкурсі «Винахід року».
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